РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ   

Брянской области

2022
ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения..................................................................................................................	3	
1.1.1. Цели и задачи разработки региональных нормативов градостроительного проектирования……………………………..……………………………………………..……………...	
3	
1.1.2. Области нормирования в РНГП Брянской области ........................................................	4	
1.1.3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей ………………………………………………………………………...…………………...	
4	
1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Брянской области .............................	

4	
1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных районов Брянской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований  Брянской области …………………….	

22	
1.4. Приложения к основной части .............................................................................................	42	
1.4.1. Перечень нормативных правовых актов и иных документов ........................................	42	
1.4.2. Список   терминов  и  определений,  применяемых  в  нормативах    градостроительного проектирования...…………………………………………………………………...…	
45	
1.4.3. Перечень используемых сокращений................................................................................	47	
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
2.1. Анализ современного состояния и прогноза развития Брянской области……………...	47	
2.1.1. Анализ административно-территориального устройства Брянской области………...	48	
2.1.2. Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Брянской области………...…………	
49	
2.1.3. Природно-климатические условия Брянской области……............................................	55	
2.1.4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития Брянской области........…………………………………………………………………………………………...	
57	
2.2.  Обоснование положений основной части……………………………………………..…	58	
2.2.1.Обоснование перечня областей нормирования в РНГП Брянской области……..…….	58	
2.2.2. Обоснование дифференциации территории в составе РНГП  Брянской области…....	65	
2.2.3. Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) населенного пункта……………………………………………………………………………...	
66	
2.3. Обоснование значений расчетных показателей содержащейся  в основной части….....	66	
2.3.1. Обоснование значений расчетных показателей по объектам регионального значения………………………………………………………………………………….……………..	
66	
2.3.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей по  объектам местного значения.........................................................................................................................................	
85	
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
3.1. Область применения расчетных показателей.....................................................................	98	
3.2. Правила применения расчетных показателей………….....................................................	  99	

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения

1.1.1 Цели и задачи разработки региональных нормативов градостроительного проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области (далее – РНГП БО) направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Брянской области, при планировке и застройке территории муниципальных образований Брянской области.
РНГП БО входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Брянской области.
РНГП БО направлены на конкретизацию и развитие норм действующего регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизнедеятельности населения Брянской области, на устойчивое развитие территорий Брянской области с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципальных образований и населенных пунктов данного субъекта Российской Федерации. 
РНГП БО устанавливают:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Брянской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Брянской области;
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований Брянской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Брянской области;
- расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотренные Правительством Российской Федерации.
РНГП Брянской области разработаны:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области, нормативными  правовыми и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления Брянской области в сфере градостроительной деятельности;
- с учетом административно-территориального устройства Брянской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Брянской области, природно-климатических и иных особенностей Брянской области, стратегии и прогноза социально-экономического развития Брянской области, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов территориального планирования Брянской области, утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований Брянской области, градостроительного зонирования муниципальных образований Брянской области и утвержденной документации по планировке территории.

1.1.2. Области нормирования в РНГП Брянской области

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:
1) области нормирования объектов регионального значения:
- транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение органов государственной власти и их структурных подразделений;
- образование;
- здравоохранение;
- социальная поддержка и социальное обслуживание населения;
- физическая культура и спорт;
- культура;
- молодежная политика;
- обеспечение населения рекреационными территориями;
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов;
- иные области в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации                 - Брянской области.
2) области нормирования объектов местного значения:
- образование;
- культура;
- физическая культура и массовый спорт;
- автомобильные дороги местного значения;
- организация улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания;
- обеспечение населения машино - местами для хранения, а также парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон;
- электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- объекты благоустройства и озеленения территории;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения.

1.1.3.Сведения о дифференциации территории для целей применения 
расчетных показателей

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Брянской области для установления значений расчетных показателей в РНГП БО определены:
- численность населения;
- статус муниципального образования и вид (категория) населенного пункта.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами регионального значения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Брянской области
Таблица 1.1.
Объекты регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование расчетного
показателя, единица измерения	Значение
расчётного
показателя	
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения[1]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км/1000 кв. км. территории.	176	
		Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	2021 год	54.4	
			2024 год	55,86	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Аэродром регионального значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Вертодром гражданской авиации регионального значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Автовокзал регионального сообщения

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	1	
		Вместимость здания при среднесуточном потоке отправления за год пассажиров	от 1000
до 2000	100	
			от 2001
до 3000	150	
			от 3001
до 4000	200	
			от 4001
до 6000	250	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Транспортная доступность в 4 час. принята из максимально возможного времени преодоления пути  до административного центра. 	
Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения[2]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный  район, муниципальный округ, городской округ, ед.	1	
		Вместимость здания при среднесуточном потоке отправления за год, пассажиров	от 100
до 250	26	
			от 251
до 500	25	
			от 501
до 1000	24	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, час.	1	
Железнодорожные вокзалы и станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество   объектов   на   субъект  РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	1.К объектам регионального значения в области автомобильного транспорта отнесены также мосты и иные инженерные сооружения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, не подлежащие нормированию.
2.Автовокзалы (автостанции) следует по возможности соединять с вокзалами, станциями железнодорожного транспорта, формируя транспортно-пересадочные узлы.
2.	3.Аэропорт в городе Брянск относится к объектам федерального значения, включен в Перечень аэропортов федерального значения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2016г. № 726-р (указано справочно).	

Таблица 1.2.
Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий
 и         ликвидации их последствий

Наименование вида объекта	Тип расчетного
Показателя	Наименование 
расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного
показателя	
Пожарные депо
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. 	По расчету в соответствии 
 с СП  11.13130.2009	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время прибытия, мин.	В городских н.п. 	10	
			В сельских н.п.	20	
Сирены	системы  
оповещения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на      субъект РФ, ед.	Количество определяется органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны	
	Расчетный показатель максимально	допустимого уровня территориальной 
доступности	Не нормируется	
Объекты гражданской обороны   (убежища противорадиационные укрытия (ПРУ))	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  	Вместимость на  1  укрываемого, кв. м.	0,60	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус сбора укрываемых, км.	Пешеходная доступность для защитных сооружений, расположенных  на 
территориях, отнесенных к особой группе	0,5	
			Пешеходная доступность для иных территорий	1	
			При подвозе укрываемых 
автотранспортом	20	
Берегозащитные 
(берегоукрепительные) сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории населенных пунктов на прибрежных участках, подверженных затоплению 
(подтоплению), %	100	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты лесопожарной охраны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество лесопожар-ных формирований, ед.	35	
		Численность лесопожарных формирований, чел.	210	
		Количество лесопожар-ных станций и авиа отделений, ед.	18	
	Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Транспортная доступность на специальном автомобиле, час.	В лесах 1 класса природной пожарной опасности	1	
			В лесах 2 класса при родной пожарной опасности	2	
			В лесах 3-5 класса природной пожарной опасности	3	
Примечания:
1.	Границы и назначение территорий, подлежащих охвату системой оповещения (сиренами), определяются в соответствии с СП 88.13330.2014 и СП 165.1325800.2014.
2.	Территории, на которых обустраиваются защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия), определяются в соответствии с СП 88.13330.2014.
3.	Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в убежищах и ПРУ составляет 48 час.,                       а в укрытиях 12 час.
4.	Берегозащитными (берегоукрепительными) сооружениями обеспечиваются территории населенных пунктов, иные территории хозяйственного освоения, расположенные на прибрежных участках подверженных затоплению (подтоплению).	

Таблица 1.3. 
Объекты регионального значения в области предоставления государственных 
и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти 
и их структурных             подразделений

Наименование вида объекта	Тип расчетного 
показателя	Наименование расчетного
показателя, единица измерения	Значение
расчетного
показателя	
Объект для размещения органов  исполнительной власти Брянской области
	Расчетный показатель минима-
льно  допустимого уровня обеспеченности	Площадь рабочих помещений, кв. м. на 1 сотрудника не ведущего индивидуальный прием [1]	6	
	Расчетный показатель максимально допустимого   уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 4 час., принята из максимально возможного времени в пути  до административного центра.	
Государственный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 4 час. принята из максимально возможного времени и в пути  до административного центра.	
Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг (МФЦ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество   объектов   на  муници-
пальный округ, городской округ, муниципальный район	1	
		Количество окон приема и выдачи документов на 5000 жителей муниципального образования	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, час.	1	
Центр занятости
 н                аселения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, городской округ, му- 
ниципальный район,  ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, час.	1	
Объект для размещения органов записи актов           гражданского
состояния	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, городской округ, муниципальный район, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально  допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, час.		
Судебные участки мировых судей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 15000-23000 жителей, ед.	1	
		Количество объектов, ед.	76	
	Расчетный показатель максимально  допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, час.	1	
Примечание: 
1. Площадь иных помещений административных зданий принимается по СП 118.13330.2022.	

Таблица 1.4.
Объекты регионального значения в области образования

Наименование вида объекта	Тип расчетного
 показателя	Наименование расчетного
показателя, единица измерения	Значение
расчетного
показателя	
Образовательные организации высшего профессионального образования	Расчетный    показатель    мини-мально     допустимого                                                                          уровня 
обеспеченности      	Количество объектов на субъект РФ, ед. 	По заданию на проектирование	
		Удельный вес числа организаций     высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	25	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся                                   в общежитиях, %	100	
Образовательные организации среднего профессионального образования	Расчетный показатель минимально допустимого  уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 1000 чел.	24	
		       Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	25	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Число мест в общежитиях образовательных организаций в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы	15	
Общеобразовательные организации интернатного типа	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по  адаптированным основным общеобразовательными программам для обучающихся с   нарушением слуха, зрения, опорно-двигательно-го аппарата(ОДА), речи, ЗПР, УО,  РАС	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  	       Количество объектов на субъект РФ, ед.	Не менее 1 отдельной образователь-
ной организации, отдельного класса, отдельной группы 
по каждому из нарушений развития	
		Удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-нвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), %	0,75	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Организации дополнительного образвания детей	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности, мин.	30	
Центральная 
психолого-медико-педагогическая  
комиссия (ПМПК)	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Количество объектов на субъект РФ, ед.	1 на 5 тыс. детского населения	
		Удельный вес числа центров ПМПК, в которых   создана   универсальная безбарьерная среда, %	в городских н.п.	95	
			в сельских 
н. п.	50	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность, мин.	30	
Территориальная психолого-медико- педагогическая
комиссия (ПМПК)	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Количество объектов на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, ед.	1 на 10 тыс. детского населения	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность, мин.	30	
Детские учреждения оздоровления и 
отдыха	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Не нормируется	
Примечание:
1.Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д  к СП 42.13330.2016.	

  Таблица 1.5.
Объекты регионального значения в области здравоохранения

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного
показателя	
Станции скорой помощи[1]	Расчетный показатель минимально допустимого  уровня обеспеченности	Количество  объектов, ед. 
на 50 тыс. чел.	1	
		Количество автомобилей на 10 тыс. чел	2	
	Расчетный показатель максимально допустимого  уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, минут в одну сторону	20	
Амбулатории, в  т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) 
[2, 3]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество  объектов,      ед.
на 2- 10 тыс. чел.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в городских н. п., м.	1000	
		Транспортная доступность в сельских н. п., в одну сторону, мин.	30	
Поликлиники	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Численность обслужива-емого населения, тыс. чел. на 1 объект	Поликлиники для взрослых	20-50	
			Консультативно-диагно-стический центр  (консультативно-диагностическая поликлиника)	250	
			Стоматологическая  поликлиника	100	
		Численность обслуживаемого населения, тыс. детей на 1 объект	Детская поликлиника	10-30	
			Детский консультативно-диагностический центр (детская консультативно-диагностическая  поли -клиника)	100	
			Детская стоматологи-ческая поликлиника	20-50	
		Количество посещений чел. в смену на 1000 чел.	20	
	Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Пешеходная доступность в городских н. п., м.	1000	
		Транспортная доступность в сельских н. п., в одну сторону, мин.	30	
Специализированные объекты      высоко технологичной медицинской помощи                            (диспансеры)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов (диспансеров каждого вида) на субъект РФ, ед.	Диспансер психоневроло-
гический	1	
			Диспансер наркологический	1	
			Диспансер кожно-венерологический	1	
			Диспансер противотуберкулезный	1	
			Диспансер онкологичес-
кий	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
 доступности	Транспортная доступность, мин.	Диспансер психоневрологический	120	
			Диспансер наркологический	120	
			Диспансер кожно-венеро
логический	не нормируется	
			Диспансер противотуберкулезный	120	
			Диспансер онкологичес-
кий	120	
Участковая
больница [4]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект	5-20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	120	
Городская 
больница 	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект	20-300	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
 доступности	Транспортная доступность, мин.	60	
Детская городская больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Численность обслуживаемого населения, тыс. детей на 1 объект	20-200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность, мин.	60	
Районная больница 	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Численность обслужива-емого населения, тыс. чел. на 1 объект	20-100	
	Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность, мин.	60	
Областная
больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов  на                         субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность, мин.

	120	
Детская областная 
больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов  на  субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность, мин.	120	
Инфекционная  больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество   объектов     на                                          субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
 доступности	Транспортная доступность, мин.	120	
Детская инфекционная больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на                                         субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность, мин.	120	
Фельдшерские и фельдшерско-аку-шерские пункты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность, в одну сторону, мин.	30	
Аптеки[7]	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов,                               ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Пешеходная доступность для городских населенных пунктов, м.	В зоне одно-, двухэтажной застройки	800	
			В зоне застройки от трех                         этажей и выше	500	
		Транспортная доступность для сельских н.п. в одну сторону, мин.	30	
Примечания:
1.	С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции скорой  медицинской помощи как самостоятельные объекты, а не  подразделения  в структуре  больниц, амбулаторий и т.п.) должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 км проживает не менее 50 тыс. чел.
2.	Медицинскую помощь во врачебных амбулаториях рекомендуется организовывать по профилям «терапия», «акушерство-гинекология», «хирургия» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 
при наличии условий и потребности населения во врачах-специалистах по иным специальностям допускается расширение профилей оказываемой медицинской помощи.
3.	В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.
4.	Участковые больницы обустраиваются при соответствующем обосновании по решению уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области в сфере охраны здоровья граждан.
5.	Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области здравоохранения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
6.	При подготовке документов территориального планирования Брянской области размещение объектов регионального значения в области здравоохранения, их наименование и мощность следует определять в соответствии с государственными программами Брянской области в области здравоохранения, а на период после окончания срока ее действия – в соответствии с РНГП Брянской области и по запросу в уполномоченном исполнительном органе государственной власти Брянской области в сфере охраны здоровья граждан.
7.	Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 жителей. Аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении.
В городских населенных пунктах с числом жителей до 10 тыс. целесообразность открытия аптек определяется в зависимости от местных условий.	

Таблица 1.6.
Объекты регионального значения в области социальной поддержки и социального 
обслуживания населения

Наименование вида объекта	Тип расчетного 
показателя	Наименование расчетного показателя,
единица измерения	Значение расчетного показателя	
Дом-интернат (пансионат), в т.ч.  малой вместимости, для престарелых и  инвалидов,
ветеранов  войн и труда,      дом милосердия	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	      	Рекомендованное количество мест[1]	2022 год	2842	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	   Не нормируется    	
Специальный дом- интернат, в том числе для престарелых	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется    	
Дом-интернат (пансионат) для детей-инвалидов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
		Рекомендованное количество мест[1]	2022 год	439	
	Расчетный показатель максимально         допустимого уровня территоральной доступности	Не нормируется    	
Психоневрологический	интернат для взрослых	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на  субъект РФ, ед.	По заданию на проекти-
рование	
		Рекомендованное количес-
тво мест [1]	    2022 год
	2842	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется    	
Геронтологический центр	Расчетный показатель минимально                                    допустимого уровня обеспеченности	Количество    объектов    на  субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется    	
Центр социального                     обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на городской округ, муниципальный округ, муниципальный район, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество   объектов   на субъект РФ, ед.	По заданию на проекти-рование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр профессиональной реабилитации инвалидов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество   объектов   на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	Требуемое количество мест в организациях социального обслуживания определяется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.
2.	В качестве объекта социального обслуживания принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
3.	Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области социальной защиты принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
4.	При подготовке документов территориального планирования Брянской области размещение объектов регионального значения в области социальной защиты и социального обслуживания, их наименование и мощность следует определять в соответствии с государственной программой Брянской области в сфере социального обслуживания, а при ее отсутствии и на период после окончания срока ее действия – в соответствии с РНГП Брянской области и по запросу в уполномоченном исполнительном органе государственной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.
5.	Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, целесообразно размещать недалеко от крупных населенных пунктов, имеющих медицинские и образовательные организации, организации культуры, организации социально-бытового
назначения и иные организации.	

Таблица 1.7.
Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта

Наименование  вида
объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты физкультуры и              спорта	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	       Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.	2021 год	72	
			2024 год	73	
			2030 год	80	
	Расчетный показатель макси- мально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Спортивные сооружения для проведения официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Расчетный показатель минимально                                                       допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов 
на   субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
		Размер земельного участка,  га на 1000 чел.	0,7	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр спортивной подготовки	Расчетный показатель минимально                                                    допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов 
на   субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Областной специализированный центр лечебной   физкультуры и спортивной медицины	Расчетный показатель поликлиник  минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Детские и юношеские спортивные школы, в т.ч. спортивные школы олимпийского резерва	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов 
на                                    субъект РФ, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2.	При подготовке схемы территориального планирования Брянской области размещение объектов спорта Брянской области, их наименование и мощность следует определять в соответствии с государственной программой Брянской области в области развития физкультуры и спорта, а на период после окончания срока ее действия – в соответствии с РНГП Брянской области и по запросу в уполномоченном исполнительном органе государственной власти Брянской области в области физической культуры и спорта.
3.	При подготовке схемы территориального планирования Брянской области при определении единой пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований объекты местного значения в области физкультуры и спорта.
4.Потребность в площадях земельных участков для объектов регионального значения в области физической
культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.	

Таблица 1.8.
Объекты регионального значения в области культуры

Наименование  вида
объекта	Тип расчетного показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Универсальная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	        Количество объектов на субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность     для     жителей 
г. Брянск, мин.	       60	
		   Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме жителей г. Брянск)	Не нормируется в (течение 1 дня)	
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов     на субъект РФ, ед.	     1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность   для   жителей
г. Брянск, мин.	    60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области  (кроме 
жителей г. Брянск)	Не нормируется
(в течение 1 дня)	
Библиотека для инвалидов 
по зрению	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов на субъект                  РФ, ед.	    1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность для жителей  
       г. Брянск, мин.	    60	
		       Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме жителей г. Брянск)	     Не нормируется
     (в                   т                ечение 1 дня)	
Точка доступа к полнотекстовым информационным 
ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов на субъект  РФ, ед.	   2	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	       Транспортная доступность для жителей 
       г. Брянск, мин.	   60	
		       Транспортная доступность для жителей  Брянской области (кроме жителей г. Брянск)	        Не нормируется 
      (в                 течение 1 дня)	
Краеведческий музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов 
 на субъект                        РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	       Транспортная доступность для жителей 
г. Брянск, мин.	   60	
		       Транспортная доступность для жителей Брянской области  (кроме жи-
       телей         г. Брянск)	Не нормируется
(в              течение 1 дня)	
Тематический музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 	       Количество объектов  на субъект РФ, ед.	   2	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность для жителей 
г. Брянск, мин.	   60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме 
г. Брянск)	Не нормируется
(в             течение 1 дня)	
Театр драматический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	 Транспортная доступность для жителей 
г. Брянск, мин.	   60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области кроме 
г. Брянск)	Не нормируется
(в                   течение 1 дня)	
Театр музыкальный	Расчетный показатель минимально                                                    допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект   РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность для жителей 
г. Брянск, мин.	   60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме 
г. Брянск)	Не нормируется
(в             течение 1 дня)	
Театр кукол	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Транспортная доступность для жителей 
г. Брянск, мин.	   60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме                                г.Брянск)	Не нормируется
(в             течение 1 дня)	
Театр юного зрителя	Расчетный показатель минимально                                                допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов 
на субъект                                РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность     для   жителей  
г. Брянск, мин.	   60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме 
г. Брянск)	Не нормируется
(в            течение 1 дня)	
Концертный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность    для    жителей 
г. Брянск, мин.	60	
		Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме 
г. Брянск)	Не нормируется
(в               течение 1 дня)	
Филармония	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов     на субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность     для     жителей 
       г. Брянск, мин.	   60	
		       Транспортная доступность для жителей Брянской области (кроме 
   г. Брянск)	Не нормируется
(в              течение 1 дня)	
Цирк	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов на субъект РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность для жителей 
       г. Брянск, мин.	   60	
		Транспортная доступ-
ность для жителей Брянской области (кроме   
      г. Брянск) 	Не нормируется
(в                течение 1 дня)	
Дом (центр) народного творчества	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов 
    на субъект РФ, ед.	   1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	       Транспортная доступность для жителей 
       г. Брянск, мин.	   60	
		       Транспортная доступность для жителей   Брянской области (кроме                    г. Брянск)	Не нормируется
(в течение 1 дня)	
Примечание:
1.В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, 
в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.
2.Потребность в  площадях  земельных участков  для  объектов  регионального  значения в  области культуры принимается в соответствии с приложением  Д  к СП 42.13330.2016.	

Таблица 1.9.
Объекты регионального значения в области молодежной политики

Наименование  вида
объекта	Тип расчетного показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Значение
расчетного
показателя	
Многофункциональный  молодежный центр (ММЦ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	 Количество объектов  на  муниципальный округ, муниципальный район, городской округ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Таблица 1.10.
Объекты регионального значения в области обеспечения рекреационными  территориями

Наименование  вида
объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного
показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Территории зон массового кратковременного отдыха	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	       Общая площадь зоны отдыха, на одного посетителя, кв.м.	500	
		Площадь интенсивно ис- пользуемой территории зоны отдыха для актив
ных видов отдыха, на 
одного посетителя, кв.м.	100	
		Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха, га	50	
	Расчетный показатель максимально      допустимого уровня     территориальной доступности	       
                                  Не нормируется	
Примечания:
1.	Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских лагерей, дошкольных санаторно- оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных 
дорог не менее 500 м., а от домов отдыха – не менее 300 м.	

Таблица 1.11.
Объекты регионального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения

Наименование  вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты электропотребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления,
кВт* ч/год 
на 1 чел.	 г. Брянск	без стационарных электроплит	  без кондиционера	     1870	
					     с кондиционером	     2200	
				со стационарными                             электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	     2310	
					с кондиционером	     2640	
			г. Клинцы	без стационарных электроплит	без кондиционера	     1530	
					с кондиционером	     1800	
				со стационарными      электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	     1890	
					с кондиционером	     2160	
			Остальные городские н.п.
Брянской 
области	Безстационар-ных электроплит	без кондиционера	     1360	
					с кондиционером	     1600	
				со стационарными                                    электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	     1680	
					с кондиционером	     1920	
			Сельские н.п.
	без стационарных электроплит	без кондиционера	     950
     	
				со стационарными        электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	     1350
    	
		Использование максимума электрической
нагрузки, ч/год	г.Брянск	без стационарных электроплит	без кондиционера	     5720	
					с кондиционером	     6270	
				со стационарны
ми              электропли-
тами
(100% охвата)	без кондиционера	     5830	
					с кондиционером	     6380	
			г. Клинцы	без стационар-
ных электроплит	без кондиционера       	 4680	
					с кондиционером	    5130	
				со стационарными                                            электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	    4770	
					с кондиционером	     5220	
			Остальные 
городские н.п. 
Брянской 
области	без стационар-
ных электроплит	без кондиционера	     4160	
					с кондиционером	     4560	
				со стационарными        электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	     4240	
					с кондиционером	     4640	
			Сельские н.п.	без стационарных электроплит	без кондиционера	    4100
     	
				со стационарными        электроплитами
(100% охвата)	без кондиционера	     4400
    	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты 
газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности	Объем 
газоуптребления, 
куб. м/год 
на 1 чел.	При наличии централизованного горячего водоснабжения	    120	
			при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	    300	
			при отсутствии всяких видов 
горячего водоснабжения	городские н. п.	    180	
				сельские н. п.	    220	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности	Не нормируется	
Объекты 
тепл                            о             -снабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплопотребления, Гкал/год 
на 1 чел.	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом	     0,97	
			при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	     2,4 	
			при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизо-ванного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при 
газоснабжении природным газом	     1,43	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	    Не нормируется	
Объекты 
водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности	Объем  водоптребления, л/сут. на 1 чел.	застройка   зданиями, оборудован                         ванными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	     140	
			то же, с централизованным горячим водоснабжением	    195	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Не нормируется	
Объекты
водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем 
водоотведения, л/сут. 
на 1 чел.	застройка   зданиями,   оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	     140	
			то же, с централизованным горячим водоснабжением	    195	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилы- ми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
2.	Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным.	

Таблица 1.12.
Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование  вида
объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения	Значение расчетного показателя	
Объекты утилизации обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов   на субъект РФ, ед.	Количество объектов определяется в соответствии с действующей ТСОО Брянской области	
	Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности	Не нормируется

Таблица 1.13.
Объекты регионального значения в областях в соответствии с полномочиями 
субъекта Российской Федерации – Брянской области

Наименование  вида
объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Значение
расчетного показателя	
Станции по борьбе с болезня-
ми животных	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	       Количество объектов на субъект РФ, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Не нормируется
       	
Ветеринарные лечебно-профилактические центры
(ветеринарные службы)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на                          муниципальный округ, городской округ, муниципальный район, ед.	По заданию   на
проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Не нормируется	
Санатории (без туберкулезных)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, 
кв. м. на место	     125	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Санатории для родителей 
с детьми и детские санатории (без   туберкулезных)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, 
кв. м. на место	     145	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Детские   санаторные        лагеря	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка,
 кв. м. на место	    200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Детские летние лагеря и 
детские спортивные летние лагеря	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, 
кв. м. на место	     150	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Дома отдыха (пансионаты)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, 
кв. м. на место	     120	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Дома отдыха (пансионаты) 
для семей с детьми	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка,
 кв. м. на место	     140	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Туристские базы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка,
 кв. м. на место	     65	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Туристские базы для   семей
с детьми	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка, 
кв. м. на место	     95	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 
доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	Размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума, детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.	

1.3. Расчетные показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения населения муниципальных образований
Брянской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
 муниципальных образований Брянской области 

Таблица 1.14.
Объекты местного значения в области образования

Наименование  вида объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения	Наименование
муниципального образования	Предельные значения
расчетного показателя	
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности
       	Число мест в расчете
на 1000 человек [2]	Наименование муниципальных образований	
			г. Брянск	62	
			г. Kлинцы	49	
			Новозыбковский	52	
			г. Cельцо	56	
			г. Фокино	39	
			Муниципальные округа	
			Жуковский	43	
			Стародубский	49	
			Муниципальные районы	
			Брасовский	44	
			Брянский	36	
			Выгоничский	42	
			Гордеевский	34	
			Дубровский	38	
			Дятьковский	53	
			Жирятинский	27	
			Злынковский	61	
			Карачевский	44	
			Клетнянский	47	
			Климовский	49	
			Клинцовский	32	
			Комаричский	45	
			Красногорский	48	
			Мглинский	36	
			Навлинский	55	
			Погарский	56	
			Почепский	46	
			Рогнединский	44	
			Севский	40	
			Суземский	46	
			Суражский	43	
			Трубчевский	45	
			Унечский	48	
		Удельный вес числа
дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов,   в   общем числе дош-кольных образовательных организаций, %	                
20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Пешеходная доступ-ность, м.[3]

	        В городских н.п.	

В сельских н.п.	

1000
	
			Многоэтажная
застройка	300			
			Малоэтажная 
застройка	500			
Общеобразовательные
организации

	Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности

	Число мест в расчете
на 1000 человек [4]	Городские округа	
			г. Брянск	148	
			г. Клинцы	134	
			Новозыбковский	134	
			г. Сельцо	131	
			г. Фокино	109	
			Муниципальные округа	
			Жуковский	87	
			Стародубский	90	
			Муниципальные районы	
			Брасовский	114	
			Брянский	126	
			Выгоничский	115	
			Гордеевский	113	
			Дубровский	107	
			Дятьковский	156	
			Жирятинский 	103	
			Злынковский	138	
			Карачевский	117	
			Клетнянский	132	
			Климовский	123	
			Клинцовский 	121	
			Комаричский	124	
			Красногорский	107	
			Мглинский	103	
			Навлинский	134	
			Погарский	127	
			Почепский	120	
			Рогнединский	119	
			Севский	115	
			Суземский	113	
			Суражский	118	
			Трубчевский	113	
			Унечский	120	
		Удельный вес числа
общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей  инвалидов,   в   общем числе дошкольных образовательных организаций, %	25	
	Расчетный показатель максимально 
допустимого ровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, мин.	В городских н.п.	500	
			В сельских н.п.	1000	
		Транспортная доступность, мин.	30	
Организации дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности
	Число мест в расчете
на 1000 человек [8]	Городские округа	
			г. Брянск	63	
			г. Клинцы	72	
			Новозыбковский	71	
			г. Сельцо	73	
			г. Фокино	59	
			Муниципальные округа	
			Жуковский 	53	
			Стародубский 	59	
			Муниципальные районы	
			Брасовский 	70	
			Брянский 	101	
			Выгоничский 	62	
			Гордеевский 	89	
			Дубровский 	58	
			Дятьковский 	84	
			Жирятинский 	82	
			Злынковский 	77	
			Карачевский	64	
			Клетнянскй	72	
			Климовский	67	
			Клинцовский	66	
			Комаричский	67	
			Красногорский	59	
			Мглинский	57	
			Навлинский	74	
			Погарский	71	
			Почепский	67	
			Рогнединский	65	
			Севский	62	
			Суземский	63	
			Суражский	68	
			Трубчевский 	62	
			Унечский	66	
	Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.
	30	
Детские 
учреждения оздоровления
 и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на  муниципальный округ, городской округ, муниципальный район ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально 
допустимого уров-ня обеспеченности	Не нормируется	
Примечания:
1.	В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2.	В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.
3.	Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельской местности допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.
4.	В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек.
5.	Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.
6.	При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.
7.	При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований.
8.	В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).
9.Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.	

 Таблица 1.15.
Объекты местного значения в области культуры

Наименование  вида объекта	Тип расчетного 
показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения
расчетного показателя	
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. [1]	городской округ	1 на 20 тыс.чел.	
			городское поселение	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			городское поселение	15	
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	1 на 10 тыс.чел.	
			муниципальный район	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			муниципальный район	60	
Точка доступа  к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	2	
			муниципальный район	1	
			городское поселение	1	
			сельское поселение	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			муниципальный район	60	
			городское поселение	15	
Музей 
тематический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	Городской округ	40	
Музей	
краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	городской округ	1	
			муниципальный
район	1	
			городское поселение	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			муниципальный
район	60	
			городское поселение	15	
Театр по видам  искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городские округа   с населением от 200 до 500 тыс. чел.	на 200 тыс. чел.	
			городские округа    с населением от 100 до 200 тыс.	1	
		Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
Концертный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	городской округ	1	
			муниципальный район	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			муниципальный район	40	
Дом культуры 	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. [2]	городские округа   с населением от
100 до 500 тыс. чел.	1 на 100 тыс. чел.	
			городские округа с населением
 до 100 тыс.	1 на 20 тыс. чел.	
			городское поселение	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			городское поселение	60	
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количеств объектов, ед.[3]	городской округ	1 на 20 тыс.чел.	
			городское поселение	1	
			сельское поселение	1 на 3 тыс. чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	городской округ	40	
			городское поселение	15	
			сельское поселение	15	
Примечания:
1.	В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.
2.	В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.
3.	Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.
4.	Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
5.	В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м).
Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.	

Таблица 1.16.
Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

Наименование  вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование
расчетного показателя,
единица измерения	Предельные значения
расчетного показателя	
Объекты спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Усредненный норматив                 единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.	2020 год	70	
			2024 год	79	
			2030 год	94	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Не нормируется	
Крытая ледовая арена	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное	образование, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный  показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Тренировочная база	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное	образование, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Плавательный 
бассейн общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 30 тыс. чел.	1	
		Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, 
кв. м. на 1 тыс. чел.	20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной                доступности	Транспортная доступность, мин.	в пределах городов, мин.	30	
			в пределах муниципального образования	не нормируется	
Плоскостные спортивные 
сооружения 
(стадионы, 
спортивные 
площадки и т.д.)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество стадионов на 1500 мест и более, ед.	н. п. с численностью населения свыше 5000  чел.	1	
			н. п. с численностью населения менее 5000 чел.	-	
		Размер земельного участка, га на 1 тыс.чел.	0,7	
	Расчетный   показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Транспортная	доступность, мин.	в пределах городов, мин.	30	
			в пределах муниципального образования	не нормируется	
		Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района, м.	1500	
Спортивный            зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на населенный пункт муниципального образования, ед.	н. п. с численностью населения              свыше 500 чел.	1	
			н.п. с численностью населения                     менее 500 чел.	-	
		Площадь пола спортивного 
зала общего пользования, 
кв. м. на 1 000 чел.	60	
	Расчетный   показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий, м.	500	
Примечания:
1.	В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2.	При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).
3.	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
4.	Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
5.	Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%;спортивные залы – 50%;бассейны – 45%.
6.	Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
7.	В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.
8.Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.	

Таблица 1.17.
Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного назначения

Наименование  вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Наименование муниципального
образования	Предельные
значения расчетного показателя	
Автомобильные дороги общего пользования 
местного значения	Расчетный показатель минимально	допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км. территории	Городские округа	
			г. Брянск	12,2	
			г. Kлинцы	4,7	
			Новозыбковский	1,32	
			г. Cельцо	2,3	
			г. Фокино	2,14	
			Муниципальные округа	
			Жуковский	0,27	
			Стародубский	0,38	
			Муниципальные районы	
			Брасовский	0,14	
			Брянский	036	
			Выгоничский	0,25	
			Гордеевский	0,16	
			Дубровский	0,23	
			Дятьковский	0,27	
			Жирятинский	0,26	
			Злынковский	0,17	
			Карачевский	0,24	
			Клетнянский	0,21	
			Климовский	0,19	
			Клинцовский	028	
			Комаричский	025	
			Красногорский	023	
			Мглинский	0,44	
			Навлинский	0,20	
			Погарский	0,41	
			Почепский	0,23	
			Рогнединский	0,18	
			Севский	0,21	
			Суземский	0,19	
			Суражский	0,52	
			Трубчевский	0,21	
			Унечский	0,47	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Не нормируется	
Велосипедные 
дорожки вне
границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км.	г.Брянск	10	
			н. п. с численностью населения от 100тыс. чел. до 250 тыс. чел.	8	
			н. п. с численностью населения от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел	6	
			н. п. с численностью населения от 25 тыс. чел. до 50 тыс. чел.	3	
			н. п. с численностью населения от 10 тыс. чел. до 25 тыс. чел.	1	
			н. п. с численностью населения менее 10 тыс. чел.	не нормируется	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
2.Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.	
Таблица 1.18.
Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети,
дорожного сервиса и транспортного обслуживания

Наименование  вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование
расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения
расчетного показателя	
			территория	значение	
Улично-дорожная сеть населенных пунктов	Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности [1]	Плотность улично-дорож
ной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км.	Городские н.п.	не нормируется	
			Сельские н.п.	не нормируется	
		Плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км	г.Брянск и большие города	не нормируется	
			Остальные
городские н.п.	не нормируется	
			Сельские н.п.	не нормируется	
	Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допусти уровня обеспеченности[2]	Ширина полосы для велосипедистов, м.	при новом строительстве	1,2	
			в стесненных условиях	0,9	
		Ширина обочин велосипедной дорожки, м.	0,5	
		Расстояние до бокового препятствия, м.	0,5	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
	
Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное	образование, ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, час.	1	
Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транс порта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	По заданию на проектирование	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Не нормируется	
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [3]	Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м.	г.Брянск 	400	
			Остальные 
Городские н.п.	600	
			Сельские н.п.	Не нормируется	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности	Пешеходная доступность,
до ближайшей остановки общественного транспорта, м.
	В общегородском центре	250	
			В производственных и коммунально-складских зонах городов	400	
			В зонах массового отдыха и                    спорта городов	800	
			В зонах малоэтажной жилой застройки в 
г. Брянск 	600	
			В зонах индивидуальной жилой застройки городов, кроме г. Брянск 	800	
			От остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания	100	
			На остальных территориях       городов	500	
			На территории сельских  н.п.	Не нормируется	
Автозаправочные станции
	Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливо-раздаточную колонку	1200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Станции технического обслуживания          автомобилей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество автомобилей, зарегистрированных 
на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на станции   технического  обслуживания	200	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1.	1. С учетом положений пункта 5.4  СП 396.1325800.2018 плотность улично-дорожной сети на территориях жилых и общественно-деловых зон определяется по условиям обеспечения расчетных объемов выезда трудоспособного населения в час пик (с учетом перспективной застройки) и по условиям обеспечения въезда в час пик расчетных объемов работающих и посетителей, соответственно.
2.	Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».  Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.
3.С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах  малоэтажной жилой застройки  дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в крупных городских населенных пунктах до 600 м, в малых и средних до 800 м.	

Таблица 1.19. 
Объекты местного значения в области обеспечения населения машино- местами 
для хранения, а также парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей,
 размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов 
капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

Наименование  вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного
показателя,
единица
измерения	Предельные значения расчетного показателя	
Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности	Количество 
машино- мест
на 1 квартиру 
многоквартирного жилого дома [1]	Стандартные жилые дома	0,72	
			муниципальный жилой фонд	0,36	
			Жилой дом бизнес-класса	1,5	
	Расчетный показатель максмально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м. [2]
	В зонах жилой застройки	800	
			В районах реконструкции	1000	
Объекты парковки легковых автомобилей при поездках   по различным 
целям	Расчетный показатель   минимально допустимого уровня обеспеченности [3] [4]	Количество  кв. м. общей площади зданий                  и сооружений объекта  на 
1 машино-место	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления	220	
			Административно-управленческие  учреждения, иностранные представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	120	
			Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	60	
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом	35	
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала	60	
		Количество машино-мест на 1 посетителя	Здания и комплексы многофункциональные	По заданию на проектирование	
		Количество кв.м. общей   площади зданий и сооруже-ний объекта на 1
машино-место	Общественные помещения с гибким функциональным назначением	60	
		Количество маши-
но-мест на 10 сотрудников	Здания судов общей юрисдикции	7	
		Количество маши-
но-мест посетите-
лей  на 1 судью		1,4	
		Количество машино-мест на 3 сотру-дников	Здания и сооружения следственных органов	1	
		Количество преподавателей и сот-рудников организации, занятых в одну смену, на 1 машно-место	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	4
	
		Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место		10	
		Количество преподавателей   и   сотрудников организации, занятых в 
одну смену, на 1 
машино-место	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	3	
		Количество кв. м. общей площади клубных помещений объекта на 1машино- место	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	25	
		Количество кв. м. общей площади административных (офисных), лабораторных                       помещений 
объекта на 1 машино-место	Научно-исследовательские и проектные институты	170	
		Количество машино-мест на 100 сотрудников	Стационары  регионального, зонального, межрайонного                                                уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)	20	
			Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	10	
		Количество машино-мест на 100
коек	Стационары  регионального,  зонального межрайонного  уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)	20	
			Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	10	
		Количество машино-мест на 10 тыс. жителей	Стационары,  выполняющие  функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи	2 автомашины скорой помощи	
		Количество машино-мест на 100 сотрудников	Поликлиники, в том числе амбулатории	10
	
		Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	6	
		Количество машино-мест на 1000 работающих в двух смежных сменах	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и  промышленно- производственных объектов	7	
		Количество кв. м. общей площади складских помеще
ний объекта на 1машино- место	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35	
		Количество кв. м. общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место	Объекты торгового назначения   с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, уни-   вермаги и т.п.)	50	
			Специализированные магазины по  продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные
 и т.п.)	70	
		Количество кв. м. общей площади рынка на 1 машино-место	Рынки универсальные и непродовольственные	40	
			Рынки	продовольственные и сельскохозяйственные	50	
		Количество посадочных мест на 1 машино-место	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	5	
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Бани, банно-оздоровительные комплексы	6	
		Количество кв. м. общей площади объекта на 1 машино-место	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны  моды, свадебные салоны	15	
			Салоны ритуальных услуг	25	
		Количество рабочих  мест приемщиков на 1 машино-место	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой  техники и др.	2	
		Количество 
машино-мест		По заданию на проектирование	
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	6	
		Количество машино-место на 7 зрительских мест	Здания театрально-зрелищные	1	
		Количество машино-место на 10 сотрудников		1	
		Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	8	
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10  машино-мест на объект)	Объекты религиозных конфессий	10	
		Количество единовременных посетителей на 1 машино- место	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	7	
			Бильярдные, боулинги	4	
		Количество посадочных мест    на трибунах на 1 машино-место	Спортивные комплексы и стадионы
с трибунами	30	
		Количество кв. м. общей площади 
объекта на 1 машино-место	Оздоровительные комплексы (фитнес- клубы,физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 
кв. м.	30	
			То же, общей площадью 1000  кв. м. 
и более	55	
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Тренажерные залы площадью                       150-500 кв. м.	10	
			Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000-2000 
кв. м.	10	
			Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м.	7	
			Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	4	
			Аквапарки, бассейны	7	
			Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м.	7	
		Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место	Железнодорожные вокзалы	10	
		Количество пассажиров в час пик 
на 1 машино-место	Автовокзалы	15	
			Аэровокзалы	8	
		Количество машино-мест на    100 единовременных посетите лей	Пляжи и парки в зонах отдыха	15	
			Лесопарки и заповедники	7	
			Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	10	
			Береговые базы маломерного флота	10	
		Количество машино- мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	3	
		Количество машино - мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и  пер-сонала	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха	7	
		Одно машино-место на количество сотрудников 	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы	7	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности	Пешеходная доступность, м.	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150	
			От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250	
			От входов в парки, на выставки и стадионы	400	
			В зонах массового отдыха	1000	
Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения	на участке около или внутри зданий учреждений 
обслуживания	Расчетный показатель   минимально допустимого уровня 
обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10%  (не менее 1 места)	
		Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из        расчета, % (мест)	На автостоянке до 100 мест включительно	5%, но не менее одного места	
			На автостоянке от 101 до 200  мест включительно	5 мест и дополнительно 3% числа мест 
свыше 100	
			На автостоянке от 201 до 500  мест включительно	8 мест и 
дополнительно 2% числа мест 
свыше 200	
			На автостоянке от 501 и более	14 мест и дополнительно 1% числа мест   с  выше
500	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности	Пешеходная доступность, м.[9]	От входа   в предприятие или   в     
учреждение,   доступного   для 
инвалидов	50	
			От входа в жилое здание	100	
			При реконструкции, сложной 
конфигурации земельного участка	150	
Примечания:
1.	В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных гаражах.
2.	При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распре- деление обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест:
•	в границах квартала не менее 40%;
•	в границах жилого района не менее 80% при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 метров;
•	в границах населенного пункта не менее 100% при условии обеспечения дальности транспортной          доступности не более чем 15 минут.
3.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.
4.	В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.
5.	При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15%-20%, в периферийных зонах – на 10%-15%.
6.	Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, при- надлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
7.	Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-мест на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
8.	Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
9.	Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
10.	В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%.
Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.	

Таблица 1.20.
Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
 
Наименование  вида объекта	Тип
расчетного показателя	Наименование расчетного показателя,
единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
Объекты электропотребления	Расчетный
показатель
минимально
допустимого уровня	обеспеченности	Объем 
электропотребния,кВт*ч/год на 1 чел.	г. Брянск	без стационарных электроплит	      без кондиционера	     1870	
					      с кондиционером	     2200	
				со стационарными               электроплитами (100% охвата)	без кондиционера	     2310	
					с кондиционером	     2640	
			г. Клинцы	без стационар-
ных электроплит	без кондиционера	     1530	
					с кондиционером	     1800	
				со стационарными        электроплитами (100% охвата)	без кондиционера	     1890	
					с кондиционером	     2160	
			Остальные 
городские н. п. 
Брянской области	без стационарных электроплит	без кондиционера	     1360	
					с кондиционером	     1600	
				со стационарными                             электроплитами (100% охвата)	без кондиционера	     1680	
					с кондиционером	     1920	
			Сельские н.п.	без стационарных электроплит	без кондиционера
с кондиционером	     950     
     	
				со стационарными                                электроплитами (100% охвата)	без кондиционера	     1650	
					с кондиционером	    	
		Использование максимума электрической нагрузки, ч/год	г. Брянск	без стационарных электроплит	без кондиционера	     5720	
					с кондиционером	     6270	
				со стационарны
ми                    электроплитами (100% охвата)	без кондиционера	     5830	
					с кондиционером	     6380	
			г. Клинцы	без стационарных электроплит	без кондиционера	    4680	
					с кондиционером	    5130	
				со с со стационарны-
       ми электроплитами(100% охвата)	с кондиционером	     4770	
					с кондиционером	5220	
			Остальные городские населенные пункты 
Брянской области	без стационарных электроплит	без кондиционера	     4160	
					с кондиционером	     4560	
				со стационарными электроплитами (100% охвата)	без кондиционера	     4240	
					с кондиционером	     4640	
			Сельские населенные пункты	без стационарных электроплит	без кондиционера
	    4100
    	
				со стационарными электропли
тами (100% охвата)	без кондиционера	     4400	
							
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты
газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.	при	наличии	централизованного горячего водоснабжения	    120	
			Припри горячем водоснабжении 
от газовых водонагревателей	    300	
			Припри отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	городские н. п. 	    180	
				сельские н.п.	    220	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты 
теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности	Объем теплопотребления, Гкал/год 
на 1 чел.	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горя
чего водоснабжения при газоснабжении природным газом	     0,97	
			при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	     2,4 	
			при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизо-ванного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при 
газоснабжении природным газом	     1,43	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	    Не нормируется	
Объекты 
водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел.	застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	     140	
			то же, с централизованным горячим водоснабжением	    195	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты
водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня	обеспеченности	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	     140	
			то же, с централизованным горячим водоснабжением	    195	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилы- ми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
3.	2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным.	

Таблица 1.21.
Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов

Наименование  вида объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения	Значение расчетного
показателя	
Места накопления твердых коммунальных отходов

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнерных площадок, ед.	Количество площадок для уста-новки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м.[2] 	100	
Примечания:
1.	Места накопления твердых коммунальных отходов включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).
2.Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.	

Таблица 1.22.
Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения территории

Наименование  вида объекта	Тип расчетного
показателя	Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения	Предельные значения
расчетного показателя	
Озелененные территории общего пользования	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Площадь территории, кв.м./чел.	г. Брянск	10	
			г. Клинцы	7	
			остальные городские н.п.	10	
			сельские н.п.	12	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.
	15	
Парк культуры и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов для городских населенных пунктов, городского округа с численностью населения более 30 тыс. чел., ед.	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня  территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.
	городской округ	30	
			городское поселение	15	
Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой	Расчетный показатель минимально допустимого уровня    обеспеченности жилого микрорайона 	Площадь территории, кв. м./чел.	площадка для игр детей	0,4	
			Площадки для отдыха 
взрослого населения	0,1	
			площадка для занятий 
физкультурой	0,7	
		Площадь территории
кв.м.	площадка  для  выгула собак 	400	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной  доступности
	Пешеходная доступность	Площадка для игр детей	100	
			площадки для  отдыха
взрослого населения	100	
			площадка для занятий 
физкультурой	800	
			площадка  для  выгула собак	В границах микрорайона	
Примечания:
1. В средних,  малых   городских   населенных  пунктах  и  сельских  населенных  пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь  озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
2. В городских населенных пунктах с предприятиями,  требующими  устройства  санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки  следует увеличивать не менее чем на 15%.
3. В структуре озелененных  территорий крупные  парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.
4. В городе Брянск наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады. Размеры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 кв. м на одного человека, включая площадки и спортивные сооружения.
Удельные размеры площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50%, в стесненных условиях, а также при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых.
5. Максимальная высота ограждения между смежными участками – не более 1,8 м.Ограждение между смежными участками может быть сетчатым, решетчатым. Ограждение между смежными участками должно быть прозрачным.   	

Таблица 1.23.
Объекты местного значения в областях в связи с решением
вопросов местного  значения

Наименование  вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного
показателя, единица измерения	Предельные значения
расчетного
показателя	
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1объект независимо от численности населения принят в соответствии   с   полномочиями,   установленными, п.17  ст. 14,  п.п. 22 п. 1 ст. 16   Федерального   закона         131-ФЗ	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1]
	
	Расчетный показатель максимально допустимого  уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Бани, банно-
оздоровительные 
комплексы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел. [2]	городской н.п.	5	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		сельский н.п.	7	
Организации ритуального облуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными п. 22 ст.14, п.п. 17 п. 1 ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности	Не нормируется	
Кладбища	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.20.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечание:
1.Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021), а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 
   В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок.     
  Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.
2. В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до трех мест.	

1.4. Приложения к основной части

1.4.1. Перечень нормативных правовых актов и иных документов

Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Брянской области в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные законы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от  29.12.2004 № 190-ФЗ                 (ред. от 14.07.2022).
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ                             (ред. от 05.12.2022).
3. Водный  кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022).
4. Лесной  кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021).   
5. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (ред. от 02.07.2021).
6. Федеральный закон от  24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 14.07.2022).
7. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О  мировых судьях в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021).
8. Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об  общем  числе мировых судей и количестве судебных участков  в субъектах Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021).
9. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022).
10. Федеральный закон от  22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021).
11. Федеральный  закон  от 04.12.2007  № 329-ФЗ  «О  физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2022).
12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022).
13. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021).
14. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2022).
15. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2022).
16. Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021).
17. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4.07.2020 № 985».
17. Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 14.09.2022).
18. Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р «Об утверждении нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров».
19. Приказ Минприроды  России  от 08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил тушении лесных пожаров» (ред. от 16.02.2017).
20. Приказ Минтруда  России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».
21. Приказ  Минздрава  России от 27.02.2016  № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».
22. Письмо Минобрнауки от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях». Примерные значения для  установления  критериев  по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»                  (ред. от 8.08.2016).
23.Приказ Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
24. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
25. Приказ Минспорта России   от  21.03.2018  № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).
26. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Нормативные правовые акты Брянской области

27. Закон Брянской области от 20.12.2012 № 91-З «Устав Брянской  области»                (ред. от 26.09.2022).
28. Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З «Об административно-территориальном устройстве Брянской области» (ред. от 30.03.2020).
29. Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О   наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» (ред. от 26.09.2022).
30. Постановление Правительства Брянской области от 26.08.2019 № 398-п                     «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2030года».
31. Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О Градостроительной деятельности в Брянской области» (ред. от 31.10.2022).
32. Закон Брянской области от 09.06.2006 № 38-З «О схеме территориального планирования Брянской области» (ред. от 26.09.2022).
33. Постановление Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п                     «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (ред. от 13.10.2022).
34. Постановление Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 736-п                     «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (ред. от 19.09.2022).
35. Постановление Правительства Брянской области от 06.05.2022 № 175-п                       «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Брянской области и Брянской городской агломерации, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Брянской области и Брянской городской агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения Брянской городской агломерации».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

36. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 
37. СП 30.13330.2020  «Свод   правил.  Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий. СНиП 2.04.01-85*» .
38. СП 31.13330.2021 «Свод  правил   СНиП 2.04.02-84  Водоснабжение.  Наружные  сети и сооружения». 
39. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».
40. СП  42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
41. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
42. СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87». 
43. СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003». 
44. СП 59.13330.2020 «Доступность   зданий  и  сооружений  для  маломобильных   групп населения. СНиП 35-01-2001». 
45. СП 118.13330.2012 «Свод   правил. Общественные  здания  и  сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 
46. СП 158.13330.2014 «Свод  правил. Здания  и  помещения  медицинских  организаций. Правила проектирования».
47. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 
48. СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирования». 

Иные документы

49 .ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных  дорожек. Общие требования».
50. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию територий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Интернет-источники

51. Сайт  Федеральной  государственной  информационной  системы территориального планирования (ФГИС ТП) –https://fgistp.economy.gov.ru.
52. Сайт Федеральной службы государственной статистики – https://rosstat.gov.ru.
53. Сайт территориальный орган территориальной  Федеральной службы государственной статистики по Брянской  области - https://bryansk.gks.ru.

1.4.2. Список терминов и определений, применяемых в нормативах 
градостроительного проектирования

В настоящих РНГП БО используются приведенные ниже термины с соответствующими определениями, в том числе термины и определения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.
Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Велосипедная дорожка – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком. 
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.
Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.
Застроенная территория - территория, на которой имеются существующие и (или) строящиеся, а также предусмотрены намечаемые в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории к строительству здания и сооружения.
Зависимое место для хранения транспорта - машино-место (парковочное место), предназначенное для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.), доступ к которому обеспечивается через другое машино-место.
Квартал - элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, территорий общего пользования.
Микрорайон - элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих приме- нению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 
Озелененные территории - территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.
Парк культуры и отдыха – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.
Парковка (парковочное место, машино-место, парко-место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.
Парковочное пространство - здание, сооружение (часть здания, сооружения, включая механизированные конструкции для хранения автомобилей) или специальная открытая (закрытая) площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).
Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.
Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.
Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.
 Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
1.4.3. Перечень используемых сокращений

В региональных нормативах градостроительного проектирования Брянской области применяются следующие сокращения:
Автомобилей на 1 тысячу жителей - авто/1 тыс. жителей.
Единицы - ед.
Квадратные метры на 1 человека - кв. м/чел.
Квадратный километр - кв. км.
Квадратный метр - кв. м.
Километры на квадратные километры - км/кв. км.
Населенный пункт - н.п.
Органы записи актов гражданского состояния - органы ЗАГС.
Психолого-медико-педагогическая комиссия - ПМПК.
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области  РНГП БО.
Территориальная схема обращения с отходами Брянской области  - ТСОО БО.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1. Анализ современного состояния и прогноза развития Брянской области

В соответствии с п. 3 ст. 29.3 Градостроительного кодекса РФ подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации;
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах субъекта Российской Федерации;
3) природно-климатических условий субъекта Российской Федерации;
4) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
5) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации - на долгосрочный период;
6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинтересованных лиц.
Таким образом, установление расчетных показателей в региональных нормативах градостроительного проектирования Брянской области необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Брянской области, выраженных в социально- демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.
В настоящем проекте выполнен анализ Региональных нормативов градостроительного проектирования по Брянской области, утвержденных Постановлением Администрации Брянской области от 04.21.2012 № 1121, на соответствие действующей нормативно-технической базы, утвержденной на федеральном уровне, законодательной базы Российской Федерации и Брянской области, а также учета требований, изложенных в главе 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Настоящие Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области разработаны на основании п. 3 ст. 7 гл. 1, 2, 4.1, 5 ст. 29.2, ст. 29.3 гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области», распоряжения Правительства Брянской области от 18.04.2022 
№ 52-рп «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области». 

2.1.1. Анализ административно-территориального устройства Брянской области

Брянская область входит в состав Центрального Федерального округа (ЦФО) и расположена на юго-западе Европейской части Российской Федерации, граничит с четырьмя субъектами Российской Федерации: на севере – со Смоленской областью, на северо-востоке – с Калужской, на востоке – с Орловской областью, на юго-востоке – с Курской областью. С западной стороны Брянская область граничит – с Гомельской областью Республики Беларусь, на северо-западе – с Могилевской областью Республики Беларусь, на юге – с двумя областями Украины – Черниговской и Сумской.
Общая площадь территории Брянской области составляет 34857 км2. Она относится к числу небольших по территории регионов (28-е место в России или 0,2/% территории Российской Федерации).
В соответствии  с   постановлением  Правительства  Брянской области от 20.06.2022 
№ 232-п,  «Об утверждении реестра административно-территориальных единиц, городских административных округов, поселковых административных округов, сельских административных округов, населенных пунктов Брянской области» Брянская область включает в себя 236  муниципальных  образований,  в   том  числе: 5  городских  округов  (Брянск, Клинцы, Новозыбковский, Сельцо, Фокино); 2 муниципальных округа (Жуковский и Стародубский), 24 муниципальных района, 29 городских поселений и 176 сельских поселений. информация о муниципальных образований Брянской области отражен в таблице 2.1. 
                                                                                                        
Таблица 2.1.
Муниципально-территориальное устройство Брянской области на 01.01.2022 года

№
п/п	Наименование
муниципальных
образований	Состав муниципальных образований	в них	
			Городские поселения	Сельские поселения	
Городские округа	
1	г. Брянск	1	-	-	-	-	
2	г. Клинцы	1	     -	-	-	-	
3	Новозыбковский	1	-	-	-	-	
4	г. Сельцо	1	-	-	-	-	
5	г. Фокино	1	-	-	-	-	
Муниципальные округа	
1	Жуковский 	-	1	-	-	-	
2	Стародубский	-	1	-	-	-	
Муниципальные районы	
1	Брасовский	-	-	1	1	10	
2	Брянский	-	-	1	-	15	
3	Выгоничский	-	-	      1	   1	   7	
4	Гордеевский	-	-	1	-	7	
5	Дубровский	-	-	1	1	6	
6	Дятьковский	-	-	1	5	5	
7	Жирятинский	-	-	1	-	3	
8	Злынковский	-	-	1	2	4	
9	Карачевский	-	-	      1	   1	   7	
10	Клетнянский	-	-	1	1	5	
11	Климовский	-	-	      1	   1	   14	
12	Клинцовский	-	-	1	-	9	
13	Комаричский	-	-	      1	   1	   7	
14	Красногорский	-	-	1	1	6	
15	Мглинский	-	-	1	1	3	
16	Навлинский	-	-	1	2	4	
17	Погарский	-	-	1	1	12	
18	Почепский	-	-	1	2	14	
19	Рогнединский	-	-	1	1	5	
20	Севский	-	-	1	1	7	
21	Суземский	-	-	1	2	5	
22	Суражский	-	-	1	1	7	
23	Трубчевский	-	-	      1	   2	   6	
24	Унечский	-	-	1	1	8	

2.1.2. Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных
образований на территориях, расположенных в границах Брянской области

Численность населения Брянской области на 01.01.2022 составляет 1168771 чел., в т.ч. городское – 825055 чел. (70,59 %), сельское население – 343716 чел. (29,41%).
Численность населения по данным на 01.01.2022 года в разрезе городского и сельского населения отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.
Численность населения по муниципальным образованиям 
 Брянской области на 01.01.2022года 

№
п/п	Наименование
муниципальных образований	Все население, человек	В том числе:	
			Городское, человек	% к итогу	Сельское, человек	% к итогу	
Брянская область	1168771	825055	70,59	343716	29,41	
Городские округа	
1	г. Брянск	413426	413426	   100,0	-	-	
2	г. Клинцы	68952	62242	90,3	6710	9,7	
3	Новозыбковский	49842	39027	   78,3	10815	21,7	
4	г. Сельцо	15867	15867	   100,00	-	-	
5	г. Фокино	12364	12364	   100,00	-	-	
Муниципальные округа	
1	Жуковский 	32710	16133		15159	-	
2	Стародубский	35458	17911		18965	-	
Муниципальные районы	
1	Брасовский	18610	9215	49,5	9395	  50,5	
2	Брянский	64128	-	-	64128	100,00	
3	Выгоничский	19202	4940	   25,7	14262	   74,3	
4	Гордеевский	9964	-	-	9964	100,00	
5	Дубровский	16139	6786	         42	9353	   58	
6	Дятьковский	55892	45779	81,9	10113	   18,1	
7	Жирятинский	6515	-	-	6515		   100,00	
8	Злынковский	11822	7871	66,6	3951	33,4	
9	Карачевский	30191	16525	   54,7	13666	45,3	
10	Клетнянский	17219	11943	69,4	5276	    30,6	
11	Климовский	24686	12495	   50,6	12191	49,4	
12	Клинцовский	16540	-	-	16540	   100,00	
13	Комаричский	15718	7526	   47,9	 8192	52,1	
14	Красногорский	11235	6211	55,3	5024	44,7	
15	Мглинский	15892	7212	45,4	8680	54,6	
16	Навлинский	25983	15833	60,9	10150	39,1	
17	Погарский	22043	         8323	37,8	13720	62,2	
18	Почепский	36267		    	16327	          45	19940	    55	
19	Рогнединский	      6160	   2794	45,4	3366	54,6	
20	Севский	14170	   6385	45,1	7785	54,9	
21	Суземский	14793	    	    10245	69,3	4548	30,7	
22	Суражский	21221	         10414	49,1	10807	50,9	
23	Трубчевский	32841	    18920	    57,6	13921	42,4	
24	Унечский	32921	    22341	67,9	10580	32,1	

Возрастная структура населения городских и муниципальных округов, а также муниципальных районов Брянской области, по состоянию на 01.01.2022, представлена в таблицах 2.3. и 2.4.

Таблица 2.3.
Возрастная структура населения муниципальных образований Брянской области по состоянию на 01.01.2022
(возраст 0-7 лет)

Наименование муниципальных образований	0	1	2	3-4	5	6	7	0-7	
	       гор.	  сель.	        гор.   	  сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	гор.	 сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	
Городские округа	
г. Брянск	3459		3622		4003		8696		4954		5229		4150		34113		
г. Kлинцы	494	22	494	253	496	110	1026	48	711	31	731	33	765	1	4717	498	
Новозыбковский	254	78	295	67	354	104	806	205	461	114	480	163	467	143	3117	874	
г. Cельцо	126		144		116		373		212		198		205		1374		
г. Фокино	89		68		94		226		100		124		40		741		
Муниципальные округа	
Жуковский	118	120	137	85	187	103	344	220	186	114	109	148	135	148	1216	938	
Стародубский	158	121	146	119	169	124	391	298	233	171	225	221	217	218	1539	1272	
Муниципальные районы	
Брасовкий	79	58	73	64	65	50	173	131	105	64	112	88	87	119	694	574	
Брянский		525		439		545		1300		739		728		841		5117	
Выгоничский	65	66	42	74	38	84	125	171	59	101	65	114	65	157	459	767	
Гордеевский		82		95		69		157		107		94		142		746	
Дубровский	47	50	40	51	43	55	134	120	64	69	66	69	62	85	456	499	
Дятьковский	347	75	396	91	349	91	855	228	554	128	565	119	525	234	3591	966	
Жирятинский		37		36		33		100		62		60		75		403	
Злынковский	80	17	73	23	66	22	215	90	95	42	121	63	155	53	805	310	
Карачевский	120	87	153	72	123	85	312	165	173	103	200	114	174	162	1255	788	
Клетнянский	85	20	89	15	87	30	212	41	136	12	213	45	211	58	1033	221	
Климовский	121	62	137	69	98	83	309	162	158	94	171	82	160	144	1154	696	
Клинцовский		106		111		119		306		171		162		213		1188	
Комаричский	56	52	60	44	52	39	118	117	106	48	107	72	142	65	641	437	
Красногорский	53	46	53	21	55	29	124	59	65	43	81	44	96	65	527	307	
Мглинский	48	41	66	39	58	47	110	82	84	65	78	49	62	62	506	385	
Навлинский	145	49	178	55	152	52	409	118	235	89	246	86	269	115	1634	564	
Погарский	56	133	76	123	70	143	162	269	97	201	79	168	35	294	575	1331	
Почепский	155	116	132	111	136	103	273	261	199	184	257	185	212	221	1364	1181	
Рогнединский	13	25	32	29	21	26	41	60	21	33	40	33	37	45	205	251	
Севский	61	56	65	43	51	34	128	99	67	56	68	44	62	74	502	406	
Суземский	75	27	76	23	89	24	157	61	119	42	125	40	132	48	773	265	
Суражский	77	64	73	70	80	56	160	167	131	77	140	68	111	118	772	620	
Трубчевский	129	85	147	98	144	105	328	264	200	120	215	105	123	198	1286	975	
Унечский	176	52	181	55	171	70	498	177	242	79	263	88	247	111	1778	632	
Итого	6686	2272	7048	2375	7367	2435	16705	5476	9767	3159	10308	3285	8946	4209	66827	23211	
Всего	9010	9423	9802	22181	12926	13590	13155	90038	
Таблица 2.4.
Возрастная структура населения муниципальных образований Брянской области по состоянию на 01.01.2022
 (возраст от 8 лет и старше)

Наименование муниципальных образований	8-13	14-15	16-17	18	15-19	18 и старше	
	гор.	сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	гор.	сель.	
Городские округа	
г. Брянск	26845		8083		8519		4223		20820		335886		
г. Kлинцы	4558	1094	1433	86	1432	10	605	64	3252	199	50102	5022	
Новозыбковский	2968	822	835	248	916	230	391	94	2105	526	31191	8641	
г. Cельцо	1148		413		366		124		817		12566		
г. Фокино	796		271		264		136		661		10292		
Муниципальные округа	
Жуковский	135	1201	366	354	345	332	130	132	743	749	13005	13905	
Стародубский	217	1282	442	299	362	284	123	103	783	674	14286	14565	
Муниципальные районы	
Брасовкий	653	595	240	157	245	114	89	57	516	347	7383	7955	
Брянский		4792		1426		1353		571		3161		51440	
Выгоничский	400	860	120	285	119	307	46	252	251	966	3842	12043	
Гордеевский		681		195		143		67		388		8199	
Дубровский	431	512	202	191	153	155	37	85	321	396	5544	7996	
Дятьковский	4002	1455	1241	263	1058	218	397	121	2400	547	35887	7211	
Жирятинский		393		126		100		58		246		5493	
Злынковский	716	280	179	71	172	51	69	26	389	144	5999	3239	
Карачевский	1204	892	387	274	322	229	140	113	742	550	13357	11483	
Клетнянский	1078	340	277	92	196	83	97	47	512	210	9359	4540	
Климовский	1050	745	309	239	291	201	108	124	621	526	9691	10310	
Клинцовский		1216		358		274		131		714		13504	
Комаричский	636	488	174	200	187	138	65	54	393	343	5888	6929	
Красногорский	435	278	122	92	95	55	34	25	220	153	5032	4292	
Мглинский	491	417	229	176	142	132	55	53	305	351	5853	7570	
Навлинский	1343	688	412	196	399	183	147	75	853	429	12045	8519	
Погарский	398	1184	258	312	209	200	44	94	442	545	6883	10693	
Почепский	1281	1217	425	404	388	384	158	160	850	855	12869	16754	
Рогнединский	208	195	77	88	48	60	23	21	130	146	2256	2772	
Севский	505	464	166	147	133	136	55	48	308	330	5079	6632	
Суземский	725	215	266	75	220	56	96	17	530	145	8261	3937	
Суражский	792	723	266	224	303	229	152	83	701	501	8281	9011	
Трубчевский	1247	968	405	262	444	229	159	113	919	556	15538	11487	
Унечский	1602	683	515	261	464	204	179	104	1044	509	17982	8800	
Итого	55864	24680	18104	7101	17792	6090	7882	2892	41628	15206	66337	282936	
Всего	80544	25205	23882	10774	56834	947273	

Наибольшая протяженность в меридиональном направлении — около 190 км от крайней северной точки (54°02’10”с.ш.) в Рогнединском районе, до крайней южной точки (51°50’39”с.ш.) в Севском районе; в широтном направлении — около 270 км от крайней западной точки (34°22’42”в.д.) в Красногорском районе до крайней восточной точки (35°19’17”в.д.) в Карачевском районе. 
Общая протяжённость границ Брянской области составляет около 3366 км, из них с Республикой Беларусь – 355 км, с  Украиной – более 350 км.
                                                                                                                                  
Таблица 2.5.
                        Численность населения Брянской области (на начало года)
  
 № п/п	 	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
2022 г.	
1	Всё население,  тыс.чел	1225,741	1220,53	1210,982	1200,187	1192,491	1182,68	1168,77	
2	Городское население, тыс.чел.	856,899	855,644	850,937	845,152	839,822	833,197	825,055	
3	% к итогу	69,91	70,10	70,27	70,42	70,43	70,45	70,59	
4	Сельское население, тыс.чел.	368,842	364,886	360,045	355,035	352,669	349,485	343,716	
5	% к итогу	30,09	29,90	29,73	29,58	29,57	29,55	29,41	
Источник: данные Росстат
За период 2010-2020 гг. население области сократилось на 87,769 тыс.чел. (таблица 2.6.).     
                                               
Таблица 2.6.
       Динамика численности населения Брянской области 2010-2022 гг. (на начало года)

№        п/пп/п/п	Годы	Численность населения, тыс. чел.	Прирост/убыль, тыс. чел.	
1	2010	1256,54	-	
2	2013	1253,666	-2,874	
3	2014	1242,599	-11,067	
4	2015	1232,94	-9,659	
5	2016	1225,741	-7,199	
6	2017	1220,53	-5,211	
7	2018	1210,982	-9,548	
8	2019	1200,187	-10,795	
9	2020	1192,491	-7,696	
10	2021	1182,682	-9,809	
11	2022	1168,771	-13,911	
Источник: данные Росстата
На протяжении последних лет наблюдается сокращение численности населения региона, общему коэффициенту рождаемости и смертности. Наблюдается устойчивая тенденция миграционного оттока из регионов.
Данные о демографической ситуации в Брянской области, отражающие устойчивую естественную убыль населения (превышение смертности над рождаемостью), которая не компенсируется миграционным притоком населения.

Таблица 2.7.
Плотность населения муниципальных образований 
Брянской области на 01.01.2022года

№
п/п	Наименование
муниципальных образований	Численность населения	Площадь,
кв. км.	Плотность населения, чел/кв.км	
Брянская область	1168771	       34857,0	36,40	
Городские округа	
1	г. Брянск	413426	       186,7	          2214,38	
2	г. Клинцы	68952	              63,2		 	1091,01	
3	Новозыбковский	49842	        1020,5	                48,84	
4	г. Сельцо	15867	33,1	479,36	
5	г. Фокино	12364	         24,0	515.16	
Муниципальные округа	
1	Жуковский 	32710	   1114,6	29,34	
2	Стародубский	35458	   1782,2	19,89	
Муниципальные районы	
1	Брасовский	18610	  1185,3	                 15,7	
2	Брянский	64128	  1800,7	35,61	
3	Выгоничский	19202	        1028,4	18,67	
4	Гордеевский	            9964	    846,5	11,77	
5	Дубровский	16139	   1027,9		   15,7	
6	Дятьковский	55892	  1412,7	39,56	
7	Жирятинский	             6515	   742,3	8,78	
8	Злынковский	11822	               735,0	16,08	
9	Карачевский	30191	         1350,0	22,36	
10	Клетнянский	17219	    1582,8	10,88	
11	Климовский	24686	        1553,6	15,89	
12	 Клинцовский	16540	   1291,4	12,81	
13	Комаричский	15718	        1020,2	15,41	
14	  Красногорский	11235	  1120,0	10,03	
15	Мглинский	15892	  1088,4	14,60	
16	  Навлинский	25983	  2011,9	12,91	
17	  Погарский	22043	  1196,4	18,42	
18	  Почепский	36267	  1886,9	19,22	
19	  Рогнединский	6160	  1051,2	  5,86	
20	  Севский	14170	  1214,5	11,67	
21	  Суземский	14793	  1339,3	11,04	
22	  Суражский	21221 	 1128,4	18,80	
23	  Трубчевский	32841	        1843,2	17,82	
24	  Унечский	32921	  1147,5	28,69	

Наибольшая  плотность населения – в городском  округе   Брянск (2214,38чел./кв. км), а также   высокая   плотность   населения   в  городском  округе  Клинцы   (1091,01 чел./кв.км)
По состоянию на 01.01.2022 в Брянской области  эксплуатируется жилищный фонд в размере  37,1 млн. кв.  метров  общей  площади.  В   среднем   на   одного   жителя  приходится 31,7 кв. метра общей площади.

Таблица 2.8.
Площадь жилищного фонда  Брянской области в городской и сельской местности
( на конец года, тысяч квадратных метров)

 	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	
Общая площадь всего жилищного фонда	35023,5	35574,3	35956,8	36313,8	36744,23	37101,44	
городская местность	23355,2	23795,2	24105,4	24359,6	24617,42	24898,76	
сельская местность	11668,3	11779,1	11851,4	11954,2	12126,81	12202,68	
     \ Источник: данные Росстата
Таблица 2.9.
 	Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя
( кв. метров общей площади)

Год	Всего	в  городской местности	в сельской местности	
2010	25,2	23,5	29,0	
2013	26,6	25,0	30,2	
2014	27,5	26,0	30,8	
2015	28,1	26,7	31,3	
2016	28,7	27,3	32,0	
2017	29,4	28,0	32,7	
2018	30,0	28,5	33,4	
2019	30,5	29,0	33,9	
2020	31,1	29,5	34,7	
2021	31,7	30,2	35,5	
   Источник: данные Росстата

2.1.3. Природно-климатические условия Брянской области

Климат Брянской области является умеренно континентальным, регион характеризуется относительно комфортными условиями для проживания населения (умеренно холодная зима и теплое лето). Континентальность климата усиливается с запада на восток: на западе области зима менее сурова, а лето более влажное и прохладное, в отличие от восточной части, где переход от холода к теплу происходит значительно более резко. 
Брянская область расположена в южно-таежной и подтаежной природных зонах, а юго-восточные районы области - в лесостепной зоне. 
Почвы преимущественно дерново-подзолистые, сформировавшиеся под влиянием лесной растительности (около 65%), на юго-востоке серые лесные и оподзоленные черноземы, образованные степной растительностью (около 25%).
Брянская область обладает густой речной сетью: расположена в бассейне реки Днепр (99% рек) и реки Оки (1%). Всего в области насчитывается 2867 рек общей протяженностью около 12,89 тыс. км. К крупнейшим рекам области относятся: Десна (1130 км), Ипуть (437 км), Беседь (261 км), Снов (253 км), Болва (213 км) и Судость (208 км). 
В области насчитывается 49 больших озер общей площадью 1050 га. На территории области сооружено 11 водохранилищ и 785 прудов общей площадью 1897 и 5958 га соответственно.
Ландшафты области имеют высокую рекреационную привлекательность. На территории области функционирует государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес».
В целом Брянская область не располагает значительными запасами минерального сырья. Имеется ряд значимых для развития области месторождений, прежде всего, месторождения торфа, фосфатосодержащих руд для производства минеральных удобрений (29% общероссийских запасов), исходного сырья для строительной и стекольной промышленности (пески, глины, трепел, мел и т.д.).
Торф в основном сконцентрирован в пределах трех районов - Клинцовского, Брянского и Жуковского. Месторождения фосфоритов тяготеют к левобережью Десны. На данный момент разрабатывается только Полпинское месторождение, расположенное на северо-восточной окраине Брянска.

2.1.4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического
развития Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 09.11.2015 № 111-З «О стратегическом планировании в Брянской области», постановлением Правительства Брянской области от 25.12.2015 № 679-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, актуализации, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Брянской области» постановлением Правительства Брянской области от 26.08.2019 № 398-п утверждена «Стратегия социально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года» (далее – Стратегия Брянской области), во исполнении которой издано постановление Правительство Брянской области от 02.12.2019 № 573-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2030года».
Дифференциация пространства Брянской области определяется во многом историко-географическими особенностями развития территории, имеющей приграничное положение, находящейся на стыке транспортных магистралей, соединяющих Москву с Украиной, Республикой Беларусь, а также приграничные территории на западе России (северо-западная приграничная хорда). Через территорию области проходят международные транспортные коридоры № 2 «Запад - Восток» и № 9 «Север - Юг». Крупнейший промышленный и транспортный центр области – г. Брянск, расположенный на стыке важнейших транспортных магистралей региона.
Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.
Основные показатели Стратегия развития Брянской области и Прогноза, влияющие на установление показателей региональных нормативов градостроительного проектирования, отражены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.
Основные показатели Стратегия развития Брянской области  и Прогноза,
влияющие на установление показателей региональных нормативов
градостроительного проектирования

Целевые показатели	2024 г.	2030 г.	
Численность населения, тыс. чел.	1179,3	1172,4	
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	70	80	
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %	80	80	
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	55	70	
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред- нем на 1 жителя, кв. м на 1 чел.	34,5	38,6	
Миссия долгосрочного социально-экономического развития Брянской области заключается в формировании развитой экономики, основанной на высокотехнологичных производствах, наукоемких услугах, экологически чистом агропромышленном комплексе, обеспечивающих растущее качество жизни людей.
Брянская область в 2030 году - это:
- один из лидирующих агропромышленных регионов России;
- один из крупных центров промышленного и инновационного развития, размещения передовых производств;
- важнейшая приграничная геостратегическая территория, обеспечивающая защиту национальных интересов Российской Федерации;
- транзитный регион всероссийского значения, центр межгосударственного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь;
- один из лидирующих экспортных регионов, Брянская область активно включена в межрегиональные торговые и интеграционные проекты;
- регион, где успешно реализуются программы поддержки сельских территорий и небольших городов, «территория возрождения села»;
- один из экологически чистых регионов Центрального федерального округа с активно внедряющимися «зелеными» технологиями в промышленности и сельском хозяйстве, постоянно ведущейся работой по рекультивации земель, водных объектов.
К 2030 году Брянская область станет регионом, имеющим территории с уникальной специализацией на национальном и региональном уровнях, выполняющим сразу несколько функций («развитие через разнообразие») на национальном уровне:
-  инновационно-промышленного центра;
- научно-образовательного центра;
- транспортно-логистического центра;
- туристского центра;
- территории сотрудничества и взаимодействия;
- территории устойчивого развития.
Настоящей Стратегией определены следующие приоритеты, цели и задачи:
1. Приоритет: развитие человеческого капитала и социальной сферы Брянской области.
Стратегическая цель: формирование условий для всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной поддержки.
Цель 1. Развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций.
Задачи:
- развитие системы дошкольного образования;
- развитие системы общего образования;
- развитие системы профессионального образования;
- развитие системы непрерывного образования;
  - обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».
Цель 2. Формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, профилактики заболеваний, устранения факторов риска развития заболеваний и получения травм, развития центров высокотехнологичной медицины.
Задачи:
- повышение качества услуг здравоохранения;
- борьба с различными заболеваниями;
- обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Цель 3. Снижение остроты демографических проблем в регионе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности.
Задачи:
- обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография»;
- проведение сбалансированной демографической политики;
- популяризация здорового образа жизни;
- развитие сферы социального обслуживания;
- реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда».
Цель 4. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики.
Задачи:
- развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий;
- расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона, создание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров;
- реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта «Демография».
Цель 5. Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь региона и использование культурного потенциала для развития туризма, развитие сферы туризма и рекреации, развитие туристического потенциала Брянской области, повышение разнообразия видов туризма.
Задачи:
-сохранение культурного наследия;
-развитие туризма;
- обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура».

2.2.Обоснование положений основной части

2.2.1. Обоснование перечня областей нормирования в РНГП Брянской области

Перечень объектов регионального значения (таблица 2.11.) и объектов местного значения (таблица 2.12.) для целей настоящих РНГП Брянской области подготовлен  на   основании:
- статей 14,19,23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- федеральных законов, в которых установлены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в различных сферах;
- статьи 14,15,16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
- Постановления Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
- Закона Брянской области от 09.06.2006 № 38-З «О схеме территориального планирования Брянской области (далее – Закон Брянской области  № 38-З); 
- Закона Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области» (далее – Закон Брянской области  № 28-З);
- других нормативных правовых актов.                                                                                                                       

 Таблица 2.11 .
Перечень объектов  регионального значения, для которых устанавливаются
расчетные показатели в РНГП Брянской области

Области, к которым
от носятся объекты
регионального значения	Виды объектов регионального значения	Нормы законодательства	
Транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	•	автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения;
•	аэропорты (аэродромы), вертодромы, посадочные площадки гражданской авиации, находящиеся в собственности Брянской области;
•	 автовокзалы и автостанции, обслужи- 
 вающие межмуниципальное и приго- родное сообщение;
-  железнодорожные станции и или вок-   
   залы, иные объекты железнодорожно-
   го транспорта, обслуживающие при-
    городное сообщение.	•	п.п. 1 п. 3 ст. 14 Градостроитель- ного кодекса РФ;
•	п.п. 1 п. 2 ст.2 3акона Брянской области № 38-З.
	
Предупреждение чрезвычайных ситуаций  межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их по следствий	•	сооружения инженерной защиты территории, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
•	объекты аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, противопожарные службы Брянской области;
•	объекты гражданской обороны Брянской области;
•	территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера.	•	п.п. 2 п. 3 ст. 14 Градостроитель ---ного кодекса РФ;
•	п.п. 2, п..17 п. 2 ст.2 Закона Брянской области  № 38-З.	
Предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение органов государственной власти и их структурных                 
подразделений	•	административные здания, необходимые для обеспечения деятельности органов государственной власти Брянской области;
•	государственный архив;
•	многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
•	служба занятости населения;
•	объект для размещения органов записи актов гражданского состояния;
•	судебные участки мировых судей. 	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
•	п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
•	п.п. 12, 13,14, 18 п. 2 ст. 2 Закона Брянской области № 38-З.	
Образование	•	образовательные организации высшего профессионального образования;
•	образовательные организации среднего профессионального образования;
•	общеобразовательные организации интернатного типа, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
•	отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, ОДА, речи,  ЗПР, УО, РАС;
•	организации дополнительного образования детей;
•	центральная психолого-медико педагогическая комиссия (ПМПК);
•	территориальная психолого-медико- педагогическая комиссия (ПМПК);
•	детские учреждения оздоровления и отдыха.	•	п.п. 3 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
•	ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•	письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;
•	п.п.3 п. 2 ст. 2 Закона Брянской области №.38-З.	
Здравоохранение
	•	станция скорой медицинской помощи;
•	амбулатории, в т.ч. врачебная, или центры (отделения) общей врачебной  практики (семейной медицины);
•	поликлиники;
•	специализированные объекты высоко- технологичной медицинской помощи (диспансеры, центры);
•	участковая больница;
•	городская больница;
•	детская городская больница;
•	районная больница;
•	областная больница;
•	детская областная больница;
•	инфекционная больница;
•	детская инфекционная больница;
•	фельдшерские и фельшерско- акушерские пункты;
•	аптеки.	•	п.п. 4 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
•	ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
•	Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здраво-охранения исходя из потребностей населения»;
•	п.п. 4 п. 2 ст.2 Закона Брянской области № 38-З.	
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения	•	дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда,                                             д                     о                 м                                                      милосердия;
•	специальный дом-интернат, в том числе для престарелых;
•	дом-интернат (пансионат) для детей-инвалидов;
•	психоневрологический интернат  для                      взрослых;
•	геронтрологический центр;
•	центр социального обслуживания населения;
•	реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;
•	центр профессиональной  реабилитации инвалидов;
•	центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
•	ст. 8.Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
•	п.п.11 п. 2 ст. 2 Закона Брянской области № 38-З.	
Физическая  культура и  спорт	•	объекты физкультуры и спорта;
•	спортивные сооружения для проведения официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
•	центр спортивной подготовки;
•	областной специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной    медицины;
•	детские и юношеские спортивные школы, в том числе спортивные школы олимпийского резерва
	•	п.п. 5 п. 3 ст. 14 Градостроитель- ного кодекса РФ;
•	ст. 8 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
•	Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
•	п.п. 5 п. 2 ст. 2 Закона Брянской области  №  38-З.	
Культура	•	универсальная библиотека;
•	детская библиотека;
•	библиотека для инвалидов по зрению;
•	точка доступа к полнотекстовым ин- формационным ресурсам;
•	краеведчиский  музей;
•	тематический музей;
•	театр драматический;
•	театр музыкальный;
•	театр кукол;
•	театр юного зрителя;
•	концертный зал;
•	филармония;
•	цирк;
•	дом (центр) народного творчества.

	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель- ного кодекса РФ;
•	ст. 39 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
•	Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
п.п. 10 п. 2 ст.2 Закона Брянской области № 38-З.	
Молодежная политика	многофункциональный молодежный центр (ММЦ)	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
•	приказ Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».	
Обеспечение населения. рекреационными 
территориями	•	территории зон массового кратковременного отдыха	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
	
Электроснабжение, 
теплоснабжение,
газоснабжение и 
водоснабжение населения, водоотведение	•	объекты электропотребления;
•	объекты газоснабжения;
•	объекты теплоснабжения;
•	объекты водоснабжения;
•	объекты водоотведения	 -п.п. 5.1, п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
п. п. 6 п. 18 ст. 2 Закона Брянской области № 38-З.	
Утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов	•	объекты утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроитель-
ного кодекса РФ;
•	ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
•	п.п. 9 п. 2 ст. 2 Закона Брянской области № 38-З.	
Иные области в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации – Брянской области	•	станции по борьбе с болезнями животных;
•	ветеринарные лечебно- профилактические центры (ветеринарные службы);
•	санатории (без туберкулезных);
•	санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных);
•	детские санаторные лагеря;
•	детские летние лагеря и детские 
спор тивные летние лагеря;
•	дома отдыха (пансионаты);
•	дома отдыха (пансионаты) для семей
•	с  детьми.	•	п.п. 6 п. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ;
•	п. 4.1 ст. 29.2 Градостроительного                  кодекса РФ;
- ст.  3  Закона   РФ   от    14.05.1993    
   №             4979-1 «О ветеринарии»;
•	п.п. 18 п. 2 ст. 2 Закона Брянской области № 38-З.

 Таблица 2.12.
Перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей в РНГП Брянской области
                                                                                                                      
Области, к которым
от носятся объекты местного значения	Виды объектов местного значения	Нормы законодательства	
Образование	-   муниципальные образовательные
    организации:
•	дошкольные образовательные       
   организации;
•	общеобразовательные организации;
•	организации дополнительного 
   образования;
•	детские учреждения оздоровления и 
                                                                                      отдыха.	Городской округ:
•	п.п. 1(в) п. 5 ст. 23 Градстроительного кодекса РФ;
•	п.п. 13 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ.
Муниципальный район:
•	п.п. 1(в) п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса РФ;
•	п.п. 11 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131- ФЗ;
•	п.п. 3 п. 4 ст. 7.1 Закона Брянской
области №  28-З.	
Культура	 -  муниципальные организации культу-  
      ры и                             искусства:
•	общедоступная библиотека;
•	детская библиотека;
•	точка доступа к полнотекстовым         
     информационным ресурсам;
•	музей тематический;
•	краеведческий музей;
•	театр по видам искусств;
•	концертный зал;
•	дом культуры;
•	кинозал.	Муниципальный район:
•	п.п. 19.1 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Городской округ: 
•	п.п. 17 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Городское поселение: 
•	п.п.12 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Сельское поселение: 
•	п. 12 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.
 Для всех видов муниципальных  образований: 
•	Для всех видов муниципальных образований: Перечень организаций культуры устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Физическая	культура и  массовый спорт	-   Спортивные сооружения и физкультур-
     но-оздоровительные комплексы, нахо- 
     дящиеся в муниципальной собственно-     
     сти:
•	крытая ледовая арена;
•	тренировочная база;
•	плавательный бассейн;
•	плоскостные спортивные сооружения 
     (стадионы, спортивные площадки);
•	спортивный зал.
	Муниципальный район:
•	п.п.1(д) п.3 ст.19 Градостроитель-
ного кодекса РФ; 
•	п.п. 26 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131- ФЗ; 
•	п.п. 5 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.
Городской округ:
•	п.1 (в) п. 5 ст. 23 Градостроитель-
ного кодекса РФ; 
•	п.п.19 п. 1 ст. 16 Федерального  закона № 131-ФЗ. 
Городское поселение: 
•	п.п.1(в) п. 5 ст. 23 Градостроитель-ного кодекса РФ;
•	п.п. 14 п. 1 ст. 14 Федерального  закона № 131-ФЗ.
Сельское поселение: 
•	п.п.1 (в) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;
•	п.п. 4 п. 1 ст. 14, п. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Для всех видов муниципальных образований:
Перечень объектов спорта устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта  России от 21.03.2018 № 244.	
Автомобильные	 дороги местного значения	•	автомобильные дороги общего поль-
     зования местного значения;
•	велосипедные дорожки вне границ 
                                                                          населенных пунктов	Муниципальный район: 
•	п.п.1(б) п. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса РФ; 
•	п.п. 5 п. 1 ст. 15 Федерального   закона  № 131-ФЗ;
•	п.п. 2 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.
Городской округ:
•	п.п.1(б) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ; 
 - п.п. 1 п. 1 ст. 16 Федерального за-  
  кона  № 131-ФЗ;
•	п.п. 2 п. 4 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З
Городское поселение: 
•	п.п.1(б) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;
•	п.п. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.	
Организация	улично- дорожной сети, дорожного  сервиса и транспортного                                      обслуживания	•	улично-дорожная сеть населенных 
      пунктов;
•	велосипедные дорожки в границах 
     населенных пунктов;
•	автовокзал (автостанция) межмуници-
     пального сообщения;
•	транспортно-эксплуатационные пред
      приятия городского транспорта;
•	остановочные пункты городского об
      щественного пассажирского транс-
      порта;
•	автозаправочные станции;
•	станции технического обслуживания 
     автомобилей.	Муниципальный район: 
•	п.п.6 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
•	п.п. 2 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.
Городской округ: 
•	п.п.1 (б) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ; 
•	п. п.5,7 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131-ФЗ.   
Городское поселение: 
•	п.п. 1(б)  п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;
•	п.п. 5, 7 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ;
•	п.п. 2 п. 4 с. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.	
Обеспечение населения 
машино- местами для 
хранения, а также  парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в 
непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального 
строительства в границах жилых и общественно-деловых зон.
	•	объекты для хранения легковых авто- 
      мобилей постоянного населения, рас-
      положенные вблизи от мест прожива-
      ния;
•	объекты парковки легковых автомоби-
     лей при поездках по различным целям;    
-    объекты парковки легковых автомоби-
      лей на стоянках автомобилей размеща-
      емые у границ лесопарков, зон отдыха 
      и курортных зон;
•	индивидуальные автостоянки для мало-
     мобильных групп населения на  участ-
     ке около или внутри зданий учрежде-   
     ний обслуживания	Муниципальный район: 
•	п.п. 5 п. 1 ст. 14, п. 4 ст. 14            Федерального закона  № 131-ФЗ. 
      Городской округ: 
•	п.п.1 (б) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;
•	п.п. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ; 
Городское поселение:
•	п.п.1 (б) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ; 
•	п.п. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.
Для всех видов муниципальных образований:
•	Постановление Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
•	п.п. 4 п. 4 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.	
Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение	•	объекты электроснабжения населения;
•	объекты газоснабжения населения;
•	объекты теплоснабжения населения;
•	объекты водоснабжения населения;
•	объекты водоотведения

	Муниципальный район: 
•	п.п.1 (а) п. 3 ст. 19 Градстроительного кодекса РФ; 
•	п.п. 4 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ; 
•	п.п. 1 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.
Городской округ: 
•	п.п.1(а) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ; 
•	 п.п. 1 п.4 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З.
Городское поселение:
•	п.п. 1(а) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ; 
•	п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ; 
Сельское поселение: 
•	п.п.1 (а) п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ; 
•	п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.	
Обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	- места накопления твердых коммуналь-
   ных отходов.
		Муниципальный район: 
•	п.п. 18 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ; 
•	п.п. 6 п. 3 ст. 7.1. Закона Брянской области № 28-З.
Городской округ:
•	 п. п.24 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ.
Городское поселение:
•	-   п.п. 18 п. 1 ст. 14 Федерального         
•	    закона № 131-ФЗ. 
Сельское поселение: 
•	п.п. 18 п. 1 ст. 14, п. 3 ст. 14 
Федерального закона № 131-ФЗ.	
Объекты благоустройства и озеленения территории	•	озелененные территории общего 
     пользования;
•	парк культуры и отдыха;
•	площадки для игр детей, отдыха 
     взрослого населения и занятий физ-
     культурой.

	•	п.п. 25 п. 1 ст. 16 Федерального
 закона № 131-ФЗ;
•	Постановление Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
•	п.п.4 п. 4 ст. 7.1. Закона Брянской области № 28-З.	
Иные области в связи с решением вопросов местного значения	•	муниципальный архив;
•	участковые пункты полиции; 
•	предприятия бытового обслуживания         
     (бани); 
•	организации ритуального обслуживания
     населения; 
•	кладбища. 

	•	Муниципальный район:
•	 п.п. 14, 16, 17, 21 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ. 
 Городской округ: 
•	п.п. 15, 22, 23, 28 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ;. 
Городское поселение: 
•	п.п. 10, 22, 23 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 
 Сельское поселение:
•	 - п.п. 10, 22, 23 п. 1 ст. 14, п. 3 ст. 14                Федерального закона   № 131-ФЗ.
•	п.п. 4 п. 4 ,ст.7., .п. 7 п.3 ст. 7.1. Закона Брянской области № 28-З	

2.2.2. Обоснование дифференциации территории в составе РНГП Брянской области

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Брянской области для установления значений расчетных показателей в РНГП Брянской области определены:
- численность населения;
- статус муниципального образования и вид (категория) населенного пункта.
Дифференциация населённых пунктов в зависимости от численности населения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности некоторыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры необходимо применять в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.
Населённые пункты муниципальных образований Брянской области в зависимости от численности населения подразделяются на группы, представленные ниже (таблица 2.13)
Таблица 2.13. 
Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований
Брянской области по численности населения

Группы населенных пунктов	Численность населения, тыс. человек	
	Городские населенные пункты	Сельские населенные пункты	
Крупные	Свыше 250 до 1000 (город Брянск)	Свыше 3	
Большие	Свыше 100 до 250 	Свыше 1 до 3	
Средние	Свыше 50 до 100 (город Клинцы)	Свыше 0,2 до 1	
Малые	До 50 (город Новозыбков, город Фокино, город Сельцо и остальные населенные пункты Брянской области)	До 0,05	

2.2.3. Дифференциация по статусу муниципального образования
и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус муниципального образования (муниципальный округ, городской округ) и вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
В соответствии с Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» наделены статусом городского поселения следующие населенные  пункты  Брянской области:
1) г. Дятьково
2) г. Жуковка;
3) г. Злынка; 
4) г. Карачев;
5) г. Мглин;
6) г. Почеп
7) г. Севск;
8) г. Стародуб;
9) г. Сураж
10) г. Трубчевск; 
11) г. Унеча
12) р.п. Локоть
13) р.п. Выгоничи,
14) р.п. Дубровка,
15) р.п. Клетня;
16) р.п. Климово;
17) р.п. Комаричи
18) р.п. Красная Гора
19) р.п. Навля
20) р.п. Рогнедино
21) р.п. Суземка
22) п. Алтухово
23) п. Бытошь;
24) п. Белая Березка
25) п. Ивот;
26) п. Кокоревка
27) п. Любохна;
28) п. Рамассуха;
29) п. Старь
Остальные населенные пункты Брянской области относятся к сельским населенным пунктам.

2.3. Обоснование значений расчетных показателей содержащейся  в основной части

2.3.1.Обоснование значений расчетных показателей по объектам 
регионального значения

Таблица 2.14. 
Объекты регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения

Наименование вида объекта	Тип  расчетного
показателя	Обоснование  расчетного  показателя	
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения	Расчетный показатель 
минимально                                допустимого уровня обеспеченности	Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения принята исходя из текущей обеспеченности региона и определена по формуле:
Пдор(рег)=Lобщ(рег)/Sтер(рег),
где Пдор(рег) – плотность автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения, км/кв. км;
Lобщ(рег) – общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения, км;
Sтер(рег) – площадь территории региона (Брянской области), кв. км.
Расчет:
Протяженность дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,  в соответствии с 
постановлением Правительства Брянской области от 06.05.2022 № 175-п, в 2021 году составила  6126,7 км.
Площадь территории Брянской области 34.857 тыс.кв. км.
Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:
Пдор(рег.)=6126,7/34. 857=176 км/1000 кв. км.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, определены в соответствии с показателями указанными в пункте 1 паспорта подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Брянской области «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п. 
 В постановлении Правительства Брянской области от 06.05.2022  № 175-п указана протяженность дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2021 году и составляет 10262 км.	
	Расчетный показатель максимально                                           допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Аэродром регионального значения	Расчетный показатель минимально   допустимого уровня обеспеченности	Количество  объектов   на субъект  РФ  устанавливается по                   заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Вертодром 
гражданской авиации 
регионального значения	Расчетный показатель минимально                                     допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ  устанавливается
 по  заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности	Не нормируется	
Автовокзал 
(автостанция) регионального сообщения	Расчетный показатель минимально    допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято исходя 
из  текущей обеспеченности региона объектами.
Показатель вместимости здания установлен на основании приложения Б СП 462.1325800.2019.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Не  нормируется	
Автовокзал (автостанция)  межмуниципального со общения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальный округ, городской округ принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами.
Показатель вместимости здания установлен на основании приложения В СП 462.1325800.2019.	
	Расчетный  показатель максимально                                                             допустимого уровня территориальной доступности	
Не  нормируется	
Железнодорожные  вокзалы 
и станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается 
по заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
      
Таблица 2.15 ..
Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и   ликвидации их последствий

Наименование вида объекта	Тип расчетного 
показателя	Обоснование расчетного показателя	
Пожарные депо	Расчетный показатель минимально                        допустимого уровня обеспеченности	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009.	
	Расчетный показатель максимально     допустимого уровня территориальной доступности	Время прибытия не менее 10 мин. в городском  населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
Сирены системы оповещения	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с п. 6.38 СП 165.1325800.2014  для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях на региональном уровне (на территории субъекта Российской Федерации) должна быть создана региональная система оповещения. Количество объектов на субъект РФ пределяется органом исполнительной власти, осу ществляющим государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.	
	Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты гражданской обороны (убежища, 
противорадиационные укрытия)	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на одного укрываемого следует принимать в соответствии с СП 88.13330.2014:
-	норма площади пола основных помещений защитных сооружений на одного укрываемого составляет: 
-	0,6  кв. м.при одноярусном расположении нар;
-	 0,5 кв.м. при двухъярусном расположении нар;
-	 0,4 кв.м при трехъярусном расположении нар.
Минимально допустимый уровень обеспеченности на 
одного укрываемого – 0,60 кв. м.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус сбора укрываемых установлен в соответствии с 
п. 4.12. СП 88.13330.2014.	
Берегозащитные (берегоукрепительные)  сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с пунктом 13.6 СП 42.133330.2016 территории расположенные в границах зон затопления, подтопления должны быть защищены от затопления 
паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно пунктам 5.4 и 5.6 СП42.133330.2016 	
	Расчетный показатель максимально                                           допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты лесопожарной охраны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество лесопожарных формирований, численность лесопожарных формирований и количество лесопожарных станций и авиаотделений определены в соответствии с нормативами обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной тех никой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р (показатели для Брянской области).	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность на специальном автомобиле установлена в соответствии с п. 51 приказа Минприроды России от 01.04.2022 № 244 «Об утверждении Правил  тушения лесных пожаров»	
Примечание:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий рекомендуется устанавливать на уровне не ниже существующей обеспеченности такими объектами. Ввиду отсутствия данных по защитным сооружениям гражданской обороны, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения такими объектами принимаются в соответствии                            с СП 88.13330.2014.
При проектировании  берегозащитных (берегоукрепительных) сооружений следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами  (СП 115.13330.2016, СП 47.13330.2016,  СП 104.13330.2016 и др.). Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.	
Таблица 2.16. 
Объекты регионального значения в области предоставления государственных 
и муниципальных услуг, размещения органов государственной власти 
и их структурных подразделений

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя	
Объект для
размещения 
органов                 исполнительной власти 
Брянской области	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола не менее 6 кв. м. на 1 рабочее место  (без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки) принята согласно п. 5.16 СП 118.13330.2012.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная  доступность  в  4 часа  принята  из максимально возмож -ного  времени  движения  в  пути  до  административного центра.	
Государственный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня  обеспе-ченности	Не менее 1объекта на субъект РФ принято согласно текущей обеспеченности объектами.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня  территориальной доступности	Транспортная  доступность  в  4  часа принята  из  максимально возможного времени движения в пути до административного центра.	
Многофункциональный центр 
 предоставления
 государственных и муниципальных услуг (МФЦ)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальный округ, городской округ, муниципальный район принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами. Не менее 1 окна приема и выдачи документов на 5000 человек жителей муниципального образования принято в соответствии с п.10 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня                  территориальной доступности	Транспортная доступность в 1 час принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту.	
Центр занятости населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не  менее 1  объекта  на  муниципальный  округ, городской округ, муниципальный район принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами.	
	Расчетный показатель максимально                             допустимого уровня  террито-
риальной доступности	Транспортная  доступность в 1 час принята  из  максимально  возможного времени преодоления пути к объекту.	
Объект для размещения органов записи актов гражданского 
состояния	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальный район, муниципальный округ, городской  округ  принято исходя из текущей обеспечен-ности региона объектами.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная  доступность  в 1 час  принята из максимально
возможного времени преодоления пути к объекту.	
Судебные участки мировых судей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 судебного участка мировых судей на 15000-23000 жителей принято на основании п. 4 ст. 4 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021), с учетом общего числа мировых судей и соответствующего ему количества судебных участков в Брянской области – 76, определенного Федеральным законом от  29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня  территориальной доступности	Транспортная доступность в 1 час принята из максимально 
возможного времени преодоления пути к объекту.	

Расчетные показатели в области образования установлены по фактическим статистическим и демографическим данным на начало 2022 года. При этом предполагается, что при  изменении  численности  населения  Брянской  области  демографическая структура принципиально не изменится, однако в случае значительных изменений необходима корректировка расчетных показателей. 

Таблица 2.17.
Объекты регионального значения в области образования

Наименование
вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя	
Образовательные организации 
высшего 
профессионального образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование.
Удельный вес числа организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016
№ АК-950/02 «О Методических рекомендациях» (далее – Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 №  АК-950/02).	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях, принят в размере 100% в соответствии с Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016  № АК-950/02	
Образовательные организации 
среднего профессионального образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 в образовательных организациях среднего профессионального образования необходимо предусмотреть 50 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет.
Число мест в образовательных организациях среднего профессионального образования в расчете на 1000 человек определено по формуле:
Мспо/1000=(Ч15-19*Мспо/100(15-19)/100)/Чобщ*1000,
где Мспо/1000 – число мест в образовательных организациях сред него профессионального образования в расчете на 1000 человек; Ч15-19 – численность детей в возрасте от 15 до 19 лет, чел.; Мспо/100(15-19) – число мест в образовательных организациях сред- него профессионального образования в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет (включительно);
Чобщ – общая численность населения, чел.
Расчет:
Число детей в возрасте от 15 до 19 лет на территории Брянской области  на 01.01.2022  составляет 56 834 чел.
Численность населения Брянской области на 01.01.2022 составляет 1 168 771 чел.
Число мест на 1000 человек: Мспо/1000=((56834*50/100)/1168771*1000=24 места на 1000 чел.
Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с Приложением  к  Письму  Минобрнауки России от 04.05.2016 
№ АК-950/02.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Число мест в общежитиях образовательных организаций в рас- чете на 100 обучающихся на местах очной формы принято в размере 15 мест в соответствии с Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.	
Общеобразовательные	организации                интернатного типа	Расчетный показатель минимально
допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Отдельные образовательные организации, отдельные                                                    классы, отдельные  группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным  общеобразовательным программам для  обучающихся  с  нарушением слуха, зрения, ОДА, речи, ЗПР, УО, РАС	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.
Удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принят в размере 75%в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Организации дополнительного образования детей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности,	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии  с Приложением    Письма    Минобрнауки    России   от 04.05.2016 
№ АК-950/02.	
Центральная
психолого-медико-педагогическая	
ко миссия (ПМПК)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с   Приложением    Письма  Минобрнауки   России от 04.05.2016 
№ АК-950/02.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением     Письма    Минобрнауки     России     от  04.05.2016 
№ АК-950/02.	
Территориальная психолого-медико- педагогическая	
ко миссия (ПМПК)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.
Удельный вес числа центров ПМПК, в которых создана  универсальная безбарьерная среда, принят в размере 95% для городских населенных пунктов и 50% для сельских населенных пунктов в соответствии с Приложением  Письма Минобрнаки России от 04.05.2016  № АК-950/02.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная  доступность  принята  30  мин.  в  соответствии   с         
      П  риложением   Письма   Минобрнауки   России   от   04.05.2016 
№ АК-950/02.	
Детские учреждения оздоровления и отдыха	Расчетный	показатель	минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ по заданию на  проектирование принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Таблица 2.18.
Расчет необходимого количества мест в дошкольных 
образовательных организациях

Наименование
муниципалных
образований	Численность
населения
МО	Численность детей
(0-7 лет)	Фактическое наполнение на 2022 год
(человек)	Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2021 году	Число мест
в  дошкольных
образовательных учреждениях
на 1000 человек населения	
Городские округа	
г. Брянск	413426	34113	25308	22387	62	
г. Kлинцы	68952	5215	2899	3480	49	
Новозыбковский	49842	3991	2120	2822	52	
г. Cельцо	15867	1374	836	-	56	
г. Фокино	12364	741	575	745	39	
Муниципальные округа	
Жуковский	32710	2154	1136	1243	43	
Стародубский	37481	2811	1024	1580	49	
Муниципальные районы	
Брасовский	18610	1268	441	640	44	
Брянский	64128	5117	2446	2700	36	
Выгоничский	19202	1226	695	976	42	
Гордеевский	9964	746	195	314	34	
Дубровский	16139	955	511	610	38	
Дятьковский	55892	4557	2278	3058	53	
Жирятинский	6515	403	129	230	27	
Злынковский	11822	1115	337	672	61	
Карачевский	30191	2043	1121	1358	44	
Клетнянский	17219	1234	447	590	47	
Климовский	24686	1850	29	1238	49	
Клинцоский	16540	1188	424	728	32	
Комариский	15718	1078	245	546	45	
Красногоский	11235	834	174	540	48	
Мглинский	15892	891	270	535	36	
Навлинский	25983	2198	674	863	55	
Погарский	22043	1906	799	1095	56	
Почепский	36267	2545	1096	1500	46	
Рогнединский	6160	420	79	191	44	
Севский	14170	908	329	360	40	
Суземский	14793	1038	340	430	46	
Суражский	21221	1392	604	1115	43	
Трубчевский	32841	2261	921	1104	45	
Унечский	32921	2410	1184	1454	48	

Таблица 2.19.
Расчет необходимого количества мест в общеобразовательных организациях 
муниципальных образованиях

Наименование муниципальных образований	Численность населения на 2022 год	Фактическая
наполняемость
общеобразовательных организаций	Число мест в
общеобразовательных учреждениях
в расчете
на 1000 человек
населения	
	Всего	Возраст
7-15 лет	Возраст
16-17 лет	1-9
 классы	10-11 
классы		
Городские округа	
г. Брянск	413426	39078	8519	48998	4478	148	
г. Kлинцы	68952	7937	1432	655	645	134	
Новозыбковский	49842	5483	927	4898	363	131	
г. Cельцо	15867	1766	596	1703	125	133	
г. Фокино	12364	1107	264	720	100	109	
Муниципальные округа	
Жуковский	32710	2154	677	2914	222	96	
Стародубский	37481	2811	626	2979	304	87	
Муниципальные районы	
Брасовский	18610	1761	359	1465	139	117	
Брянский	64128	7059	1353	6167	371	126	
Выгоничский	19202	1887	426	1472	79	119	
Гордеевский	9964	1018	143	630	175	86	
Дубровский	16139	1483	308	1342	154	109	
Дятьковский	55892	7720	1276	5550	367	157	
Жирятинский	6515	594	100	418	34	103	
Злынковский	11822	1454	223	1012	67	140	
Карачевский	30191	3093	551	2922	249	119	
Клетнянский	17219	2056	279	1335	129	134	
Климовский	24686	2647	492	27	21	125	
Клинцовский	16540	1787	274	1328	82	121	
Комаричский	15718	1705	325	1221	72	127	
Красногорский	11235	1088	150	779	94	109	
Мглинский	15892	1428	274	1105	87	106	
Навлинский	25983	3023	582	2230	149	137	
Погарский	22043	2481	409	2306	267	129	
Почепский	36267	3823	772	3187	224	123	
Рогнединский	6160	650	108	405	43	119	
Севский	14170	1418	269	1221	101	117	
Суземский	14793	1461	276	1129	134	113	
Суражский	21221	2234	532	1918	141	121	
Трубчевский	32841	3203	673	2528	208	116	
Унечский	32921	3419	668	3282	285	122	
                                                                                                                                    
Таблица 2.20.
Объекты регионального значения в области здравоохранения 

Наименование
вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя	
Станции скорой медицинской помощи	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Станции скорой помощи рекомендуется проектировать в расчете 1 на 50 тыс. чел. в соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» (далее – Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н).
С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты, а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п., должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 км. проживает не менее 50 тыс. чел.
Уровень обеспеченности в 2 автомобиля на 10 тыс. чел. Принят
 в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность в 20 мин. в одну сторону принята в соответствии    с пунктом    4    Приказа     Минздрава    России 
от                                27.02.2016 № 132н.	
Амбулатории, в   т.ч. врачебные, или 
центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) рекомендуется проектировать в расчете 1 объект на 2-10 тыс. человек в соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. При этом городах с населением от 10 до 20 тыс. жителей допускается размещать как амбулатории, так и поликлиники (по решению уполномоченных органов).	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в городских населенных пунктах  в 1000 м. и транспортная доступность в сельских населенных пунктах в 30 минут в одну сторону, с использованием транспортных средств, принята в соответствии с п.10.4 СП 42.13330.2016.
		
Поликлиники	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	

В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н:
 -поликлиники рекомендуется проектировать  в расчете 1 на 20-50 тыс. чел.,
 -детские поликлиники рекомендуется проектировать в расчете
1 на 10-30 тыс. детей, 
-консультативно-диагностический центр (консультативно-диагностическую поликлинику) рекомендуется проектировать 
в расчете 1 на 250 тыс. чел., 
-детский консультативно-диагностический центр (детскую консультативно-диагностическую поликлинику) рекомендуется проектировать в расчете 1 на 100 тыс. детей, 
-стоматологическую поликлинику рекомендуется проектировать в расчете 1 на 100 тыс. чел., 
-детскую стоматологическую поликлинику рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-50 тыс. детей.
Уровень обеспеченности  20 посещений в смену на 1000 чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 	Пешеходная доступность в городских населенных пунктах в 1000 м. и транспортная доступность в сельских населенных пунктах в 30 минут в одну ,сторону с использованием транспортных средств, принята в соответствии с п. 10.4  СП 42.13330.2016.	
Специализированные объекты высокотехнологичной 
медицинской помощи         (диспансеры, центры)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 	Уровень обеспеченности диспансерами принят в 1 объект каждого вида (диспансер психоневрологический, диспансер наркологический, диспансер кожно-венерологический, диспансер противотуберкулезный, диспансер онкологический) на субъект РФ в соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность для всех видов диспансеров (кроме кожно-венерологического) принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Участковая больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 	В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России
от 27.02.2016 № 132нучастковые больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-50 тыс. чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Городская боль ница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением  к   Приказу Минздрава России
 от 27.02.2016 № 132н городские больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-300 тыс. чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 60 минут как для экстренной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Детская городская больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 	В соответствии с  Приложением  к  Приказу Минздрава России 
от 27.02.2016 № 132н детские городские больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-200 тыс. детей.	
	Расчетный	показатель                       максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 60 минут как для экстренной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Районная больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 	В соответствии с Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н районные больницы рекомендуется проектировать в расчете 1 на 20-100 тыс. чел.	
	Расчетный показатель                                                       максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 60 минут как для экстренной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.

Областная больница	Расчетный показатель минимально допустимого  уровня обеспеченности 	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с Приложением  к  Приказу  Минздрава  России от 27.02.2016
№ 132н.	
	Расчетный   показатель                                               максимально допустимого уровня территориальной доступности 	Транспортная доступность принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Детская областная больница	Расчетный показатель                                 минимально допустимого уровня обеспеченности 	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с                Приложением  к  Приказу  Минздрава  России  от 27.02.2016 
№ 132н.	
	Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности 	Транспортная доступность принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Инфекционная больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с              Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016
№ 132н.
		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Детская инфекционная больница	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с                    Приложением к Приказу Минздрава России от 27.02.2016
№ 132н.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 120 минут как для неотложной формы оказания медицинской помощи, в соответствии с  Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.	
Фельдшерские 
и          фельдшерско-акушерские пункты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 	Количество объектов на субъект РФ по заданию на проектирование принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 	Транспортная доступность в 30 минут в одну сторону принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016.	
Аптеки	Расчетный показатель минимально допустимого  уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ по заданию на проектирование принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в 500 м. для застройки от трех этажей и выше, 800 м. для одно-, двухэтажной застройки для городских населенных пунктов и транспортная доступность в 30 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п.10.4. СП 42.13330.2016.	

Таблица 2.21.
Объекты регионального значения в области социальной поддержки
и социального обслуживания населения

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показа теля	Обоснование расчетного показателя	
Дом-интернат (пансионат),в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, 
ветеранов войны и    труда,	дом милосердия	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.
Рекомендуемый уровень обеспеченности в 30 мест на 10 тыс. чел.  в возрасте старше 18 лет принят в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» (далее – Приказ Минтруда России 
от 24.11.2014 № 934н).
Рекомендованное количество мест в домах-интернатах (пансионатах) определено по формуле:
Мд-и=Чст18/10000*Мд-и/10000(ст18),
где Мд-и – рекомендованное количество мест в домах- 
интернатах (пансионатах);
Чст18 – численность населения в возрасте старше 18 лет, чел.; Мд-и/10000(ст18) – рекомендованное в Приказе Минтруда России
 от 24.11.2014 № 934н количество мест в домах-интернатах (пансионатах) из расчета на 10 тыс. взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет).
Численность населения Брянской области в возрасте от 18 лет и старше на 01.01.2022 года составляла  947 273 чел.
Расчет: Мд-и=947 273/10000*30=2842 мест.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной                          доступности	Не нормируется	
Специальный дом-интернат,	 
в   т.ч. для  престарелых	Расчетный показатель
 минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Дом-интернат (пансионат) для    детей-инвалидов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.
Рекомендуемый уровень обеспеченности в  20 мест на 10 тыс. детей в возрасте до 18 лет принят в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н.
Рекомендованное количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов определено по формуле:
Мд-и(дет)=Ч0-18/10000*Мд-и(дет)/10000(0-18),
где Мд-и(дет) – рекомендованное количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов;
Ч0-18 – численность населения в возрасте до 18 лет, чел.;
Мд-и(дет)/10000(0-18) – рекомендованное в Приказе Минтруда России от 24.11.2014 № 934н количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов из расчета на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраст 18 лет).
Численность населения Брянской области   в возрасте до 18 лет  на 01.01.2022 года составляла 219 669чел.
Расчет: Мд-и(дет)=219 669/10000*20=439 места	
	Расчетный	показатель максимально допустимого уровня	территориальной    доступности	Не нормируется	
Психоневрологический интернат для взрослых	Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ и количество мест принимается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.
Рекомендуемый уровень обеспеченности в 30 мест на 10 тыс. чел. в возрасте старше 18 лет принят в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н.
Рекомендованное количество мест в психоневрологических интернатах для взрослых определено по формуле:
Мпни(взр)=Чст18/10000*Мпни(взр)/10000(ст1), 
где Мпни(взр) – рекомендованное количество мест в психоневрологических интернатах для взрослых;
Чст18 – численность населения в возрасте старше 18 лет, чел.; Мпни(взр)/10000(ст18) – рекомендованное в Приказе Минтруда России от 24.11.2014 № 934н количество мест в психоневрологи ческих интернатах для взрослых из расчета на 10 тыс.
взрос лого населения (лиц в возрасте старше 18 лет).
Численность населения Брянской области в возрасте от 18 лет и старше на 01.01. 2022 года составляла  947 273 чел.
Расчет: Мпни(взр)= 947 273/10000*30=2842 места.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Геронтологический центр	Расчетный показатель минимально	допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр 
социального 
обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальный округ, городской округ принято исходя из текущей обеспеченности региона 
объекта ми.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня	территориальной доступности	Не нормируется	
Реабилитационный	центр
для                     детей и 
подростков 
с ограниченными возможностями	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполни тельной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр 
профессиональной реабилитации инвалидов	Расчетный показатель минимально	допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в области 
социального обслуживания.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места      жительства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполни тельной власти Брянской области в сфере социального обслуживания.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
           
           Таблица 2.22.
  Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта

Наименование вида объекта	Тип расчетного показа- теля	Обоснование расчетного показателя	
Объекты 
физической 
культуры	и спорта	Расчетный показатель                       минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244  (далее – Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244).
Текущая обеспеченность объектами спорта (в 2021 году) определена в соответствии с Государственной программой Брянской области. утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 736-п (ред. от 19.09.2022) «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» согласно которой единовременная пропускная способность объектов спорта в 2021 году составляла 59,5%,а к 2024 году составит 60%. Показатель 2030 определен методом экстраполяции.
Единовременная пропускная способность объектов спорта определена по формуле:
ЕПСгод=ЕПСнорм*Процепс (год), где
ЕПСгод – единая пропускная способность объектов спорта в соответствующий период (год);
ЕПСнорм – нормативная потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная в Приказе Минспорта России от 21.03.2018 № 244;
 Процепс(год) – запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов спорта Брянской области в соответствующий период (год).
Расчет:
Единовременная пропускная способность объектов спорта в 2021 году:
ЕПС2021=122*59,5/100=72 чел./1000 жителей.
Единовременная пропускная способность объектов спорта в 2024 году:
ЕПС2024=122*60/100=73 чел./1000 жителей.
Методом экстраполяции определена нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта:
к 2030 году: 65,5%, то есть, 
ЕПС2030=122*65,5/100=80 чел. /1000 жителей;
При подготовке схемы территориального планирования Брянской области при определении единой пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований объекты местного значения в области физкультуры и спорта.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Спортивные сооружения для  проведения официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и                    международных физкультурно-оздорови-тельных и спортивных мероприятий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ определяется по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в области физической культуры и спорта.
Размер земельного участка не менее 0,7 га на 1000 чел. принят  в соответствии с Приложением Д  СП 42.13330.2016.	
	Расчетный       показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Центр спортивной подготовки	Расчетный	показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ определяется по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в области физической культуры и спорта.	
	Расчетный       показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Областной
специализированный центр лечебной физкультуры и  спортивной 
медицины	Расчетный	показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на субъект РФ установлен согласно текущей обеспеченности.	
	Расчетный       показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Детские и юношеские 
спортивные
школы, 
в  том числе 
спортивные 
школы 
олимпийского резерва	Расчетный	показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ определяется по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в области физической культуры и спорта.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Таблица 2.23.
Объекты регионального значения в области культуры

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показа теля	Обоснование расчетного показателя	
Универсальная библиоте ка	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965).	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут; для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Библиотека для инвалидов по зрению	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 2 объектов на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965	
Краеведческий музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Тематический музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 2 объектов на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Театр драматический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Театр 
музы кальный	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области  в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Театр кукол	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Театр юного зрителя
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Концертный  зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Филармония	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 60 минут, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Цирк	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с текущей обеспеченностью объектами.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с текущим уровнем транспортной доступности.	
Дом (центр) народного 
творчества	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р- 965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята для жителей административного центра (г. Брянск) в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Брянской области в течение 1 дня, в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	

Таблица 2.24.
 Объекты регионального значения в области молодежной политики

Наименование вида объекта	Тип расчетного
пока зателя	Обоснование расчетного показателя	
Многофункциональный
молодежный
центр (ММЦ)	Расчетный	показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальный район, муниципальный округ,  городской округ,  в  соответствии с  п. 5  Приложения 3 Приказа Росмолодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».	
	Расчетный	показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Таблица 2.25.
Объекты регионального значения в области обеспечения
 рекреационными территориями

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показателя	Обоснование расчетного показателя	
Территории зон массового кратковременного 
отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016 размер территории зон отдыха принята 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м. на одного посетителя.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Не нормируется	
                                                                                                                                 
Таблица 2.26.
 Объекты регионального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показателя	Обоснование расчетного показателя	
Объекты 
электропот-ребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления и использование максимума электрической нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения, представленной в таблице 2.13.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты  
газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12.  
СП 42-101-2003:
•	при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;
•	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности)	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты 
теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплопотребления принят в соответствии с приложением 
А СП 42- 101-2003:
•	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.;
•	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.;
при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 Гкал/год на 1 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем     водопотребления     принят    в   соответствии   с     п. 5.1. 
СП 31.13330.2018:
•	при застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.;
   -   то же, с централизованным горячим водоснабжением
        195 л/сут. на 1 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Объекты 
водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1. СП 32.13330.2018 равным водопотреблению:
•	при застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.;
   -    то же, с централизованным горячим водоснабжением 195                                          
        л/сут. на 1 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        Таблица 2.27.
Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя	
Объекты утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на субъект РФ определяется в соответствии с действующей территориальной схемой обращения, в том числе с твердыми коммунальными отходами Брянской области (ТСОО БО).	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

Таблица 2.28. 
Объекты регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями
субъекта Российской Федерации – Брянской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя	
Станции по борьбе с болезнями 
животных	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на субъект РФ принято согласно         текущей обеспеченности объектами.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Ветеринарные 
лечебно- профилактические центры (ветеринарные службы)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, городской округ, муниципальный район  устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Брянской области в области ветеринарии.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Санатории (без туберкулезных)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 125 кв. м. на место установлен   в  соответствии  с  Приложением Д 
СП    42.13330.2016 	
	Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Санатории для 
родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных)	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 145 кв. м. на место установлен в соответствии с Приложением Д
СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Детские санаторные лагеря	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 200 кв. м. на место установлен   в   соответствии   с Приложением Д 
СП              42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Детские	летние лагеря и детские спортивные летние лагеря 	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 150 кв. м. на место установлен   в   соответствии  с  Приложением Д 
СП                   42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Дома отдыха
(пан сионаты)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 120 кв. м. на место установлен   в   соответствии   с  Приложением Д 
СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Дома отдыха (пан сионаты) для се- мей с детьми	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	Размер  земельного  участка  140 кв. м.  на место установлен   в   соответствии   с  Приложением Д 
СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Туристические базы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 65 кв. м. на место установлен   в   соответствии  с  Приложением Д 
СП 42.13330.2016	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Туристские базы для семей 
с детьми	Расчетный показатель минимально  допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка 95 кв. м. на место установлен  в  соответствии  с  Приложением Д 
СП   42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

2.3.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей 
по  объектам местного          значения
     Таблица 2.29.
Объекты местного значения в области образования

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного
показателя	
Дошкольные образовательные организации	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели являю тся минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.
При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в Письме Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02( в  дошкольных образовательных организациях 65 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в городских населенных пунктах и                          45 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях При этом расчет проводится по формуле:
    Ч0-7*К0-7/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7>Фдс;
Мдоо/1000= 
    Фдс/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7<Фдс ,  
где Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования (муниципального округа или городского округа) в расчете на 1000 человек населения;
Ч0-7 – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), человек;
Чобщ – общая численность населения муниципального образования, человек;
Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, человек;
К0-7 – коэффициент обеспеченности детей 0-7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов, 0,45 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016
№ АК-950/02.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность принята 300 м. при многоэтажной застройке (в городских населенных пунктах) и 500 м. при малоэтажной застройке согласно п. 10.4. СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016
№ АК-950/02.
Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельских районов допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.	
Общеобразовательные 
организации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня                                   обеспеченности	Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2022 года в соответствии с Приложением Д 
СП 42.13330.2016.
 В расчетах норматива обеспеченности общеобразовательными организациями учитывается фактическая наполняемость общеобразовательных организаций. Кроме того, в расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным средним образованием ( 1-9 классы) и до 90% детей в городских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле:

(Ч7-15+Ч 16-17*К10-11)/Ч общ*1000,если Ч 7-15>Ф 1-9 и                                                                                                                                                                 Ч 16-17* *К  10-11>Ф 10-11;
(Ф 1-9+Ч 16-17*К 10-11)/Ч общ*1000, если Ч 7-15<Ф 1-9 и  Ч 16-17*К 10-11>Ф 10-11;
М оо/1000=    
                    (Ч 7-15+Ф 10-11)/Чобщ*1000,	 если Ч 7-15>Ф 1-9  и 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ч 16-17*К 10-11<Ф 10-11;
(Ф 1-9+Ф 10-11)/Ч общ*1000, если Ч 7-15<Ф 1-9   и 
Ч 16-17**К 10-11<Ф 10-11

где Моо/1000 – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования (муниципального округа или городского округа) в расчете на 1000 человек населения;
Ч7-15 – численность детей муниципального образования (муниципального округа или городского округа) в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), человек;
Ч16-17 – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), человек;
Чобщ – общая численность населения муниципального образования, человек;
Ф1-9 – фактическая наполняемость 1-9 классов общеобразовательных школ муниципального образования, человек;
Ф10-11 – фактическая наполняемость 10-11 классов общеобразовательных школ муниципального образования, человек;
К10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10-11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно 
п.10.5. СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.
При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать  30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.	
Организации 
дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня                                                 обеспеченности	Число мест в организациях дополнительного образования определено с учетом демографической структуры городских округов и муниципальных округов Брянской области 01.01.2022года сельских и городских населенных пунктов (с учетом численности сельского и городского населения соответственно) расчетным путем по формуле:
М доп/1000=(Ч 5-18*М доп/100(5-18)/100)/Ч общ*1000, где
 Мдоп/1000 – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек;
Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.; Мдоп/100(5-18) – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских н. п. – 65 мест,  для городских н. п. – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских н. п. – 10 мест, для городских н. п. – 30  мест);
Чобщ – общая численность населения, человек.
При расчете числа мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек на прогнозный период (2024 и 2030 года) использовались запланированные в прогнозные показатели Стратегии развития Брянской области (охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования: 80% к 2024 году). 	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня  территориальной 
доступности	Транспортная доступность принята 30 минут в соответствии   с                                            Приложением   Письма   Минобрнауки   России 
от 04.05.2016 № АК-950/02.	
Детские учрежде
ния оздоровления 
и отдыха
	Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальный округ, городской округ по заданию на проектирование принято в соответст-
вии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Таблица 2.30.
Объекты местного значения в области культуры

Наименование вида объекта	Тип расчетного
пока зателя	Обоснование предельного значения 
расчетного показателя	
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на каждые 20 тыс. человек населения в городском округе 1 объект на городское поселение, принят в соответствии с таблицей  1 Распоряжения  Минкультуры  России  от 02.08.2017 
№ Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята: 40 минут для городского округа,  15 минут для городского поселения, в соответствии с таблицей  1  Распоряжения  Минкультуры  России от 02.08.2017
№ Р-965.	
Детская 
библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 10 тыс. детей в городском округе, 1 объект в муниципальном районе принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 минут для городского округа и 60 минут для муниципального района, в соответствии с таблицей  1  Распоряжения  Минкультуры  России от 02.08.2017 
№ Р-965.	
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 2 объектов на городской округ, 1 объект на муници-
пальный район,1 городское поселение, принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята: 40 минут для городского округа, 60 минут для муниципального района, 15 минут для городского поселения, в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Музей тематический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на городской округ  принято в соответствии с   таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017
№ Р-965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 минут для городского округа, в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Музей 
краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на городской округ, 1 объекта на муниципальный район, 1 объекта на городское поселение, принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята: 40 минут для городского округа, 60 минут для муниципального района, 15 минут для городского поселение, в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов для городского округа принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России 
от   02.08.2017 № Р-965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 минут для городского округа, в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
Концертный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объекта на муниципальный  район, 1 объект на городской округ принято в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от                 02.08.2017 № Р-965	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята: 40 минут для городского округа, 40 минут для муниципального района, в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965. 	
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята: 40 минут для городского округа, 60 минут для городского поселения, в соответствии с таблицей  6  Распоряжения  Минкультуры  России от 02.08.2017 
№ Р-965.	
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект принят на 20 тыс. чел. для городского округа, 1 объект независимо от численности городских поселений и 1 объект от 3 тыс. чел. для сельских поселений, принят в соответствии с таблицей   9  Распоряжения  Минкультуры   России  от 02.08.2017 
№ Р-965.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.	Транспортная доступность в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. 	
                                                                                                                                 Таблица 2.31.
Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

Наименование вида объекта	Тип расчетного
пока зателя	Обоснование предельного значения 
расчетного показателя	
Объекты 
физкультуры 
и спорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) (далее – Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244).
Текущая обеспеченность объектами спорта (в 2020 году) определена в соответствии с Государственной программой Брянской области, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 736-п (ред. от 19.09.2022) «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области», согласно которой единовременная пропускная способность объектов спорта в 2021 году составляла 59,5%, а к 2024 году составит 60%. Показатели 2030 и 2040 годов определены методом экстраполяции.
Единовременная пропускная способность объектов спорта определена по формуле:
ЕПСгод=ЕПСнорм*Проц епс(год),  где
 ЕПСгод – единая пропускная способность объектов спорта в соответствующий период (год);
ЕПС норм – нормативная потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная в Приказе Минспорта России от 21.03.2018 № 244; 
Процепс(год) – запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов спорта Брянской области в соответствующий период (год).
Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения при их наличии на территории данного муниципального образования.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Крытая ледовая арена	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Тренировочная база

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование (город ской округ, муниципальный округ) устанавливается по заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Плавательный бассейн общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 30тыс. чел. принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.
Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м. на 
1000 чел.     принята    в    соответствии    с     Приложением   Д 
СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в пределах городов принята 30 мин.
 в соответствии с Приложением Д  СП 42.13330.2016.	
Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки 
и                       т.д.)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте с численностью  более  5000  человек  принято  в соответствии с 
Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.
Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения  принята  30  минут  в  соответствии с Приложением Д 
СП 42.13330.2016.
Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района  1500 м.     принят    в    соответствии   с    пунктом 10.4. 
СП 42.13330.2016.	
Спортивный
            зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.
Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м. на 1 000  чел.  принята   в   соответствии   с    Приложением Д  
СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус	 обслуживания 	помещений	для	физкультурно-оздоровительных мероприятий 500 м. принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.	
                                                                                                                               Таблица 2 .32. 
Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения 
расчетного показателя	
Автомобильные дороги общего	пользования	местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность  автомобильных  дорог  местного  значения в границах муниципального района, в границах городского округа, муниципального  округа  устанавливается расчетным путем не менее текущей обеспеченности по данным Федеральной службы государственной статистики и определена по формуле: П дор(местМО)=Lобщ(местМР)/Sтер(МО), где
 Пдор(мест) – плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, км/ кв. км; 
Lобщ(местМО) – общая протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального образования, км; 
Sтер(МО) – площадь территории муниципального образования  кв. км.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
      Велосм

 Велосипедные дорожки вне границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с блицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта. 
Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня	Не нормируется	

       Таблица 2.33.
Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети,
дорожного сервиса и транспортного обслуживания

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения расчетного
показателя	
Улично-дорож
ная сеть населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не нормируется

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальные геометрические параметры велосипедной дорожки      приняты    в     соответствии    с     таблицей   4 
ГОСТ 33150-2014.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 1 час. принята из максимально возможного   времени    преодоления  пути  к  объекту 
пассажирами.	
Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов определяется по заданию на проектирование.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с п. 11.25 СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных  пунктах   для   различных  зон   принята с п. 11.24. 
СП 42.13330.2016.
Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные   здания   100 м. принята   в  соответствии с 
п. 6.2.5 СП 140.13330.2012.	
Автозапрвочные станции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.	
Станции 
технического обслуживания автомобилей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.	

                                                                                                                                  Таблица 2.34.

Объекты местного значения в области обеспечения населения  машино- местами
для хранения, а также парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, 
размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов
капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон.

Наименование объект	Тип расчетного показателя	Обоснование предельного значения
расчетного показателя	
Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня    обеспеченности	Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома определено расчетным путем.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата России), число собственных легковых автомобилей в Брянской области на 31.12.2021 составляло 211,7 ед. на 1000 человек населения.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Брянской области средний размер одной квартиры в Брянской области  в 2021 году составлял 53,4 кв.м, а общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 31,7 кв. м/чел. Таким образом, на 1 квартиру в среднем приходится 53,4/31,7=1,68 жителей.
Исходя из показателя обеспеченности легковыми автомобилями в 211,7 ед. на 1000 жителей, определим среднее количество легковых автомобилей на 1 квартиру: 1,68*211,7/1000=0,36 автомобилей на 1 квартиру.
Таким образом на одну квартиру в многоквартирных домах требуется в среднем 0,36 машино-мест для хранения собственного легкового автомобиля.
С учетом перспективы развития городских и сельских территорий, увеличением ввода жилья в эксплуатацию и повышения качества проживания населения предлагается установить показатель минимальной обеспеченности машино-местами из расчета 0,36 машино-места на 1 квартиру муниципального жилого фонда.
 Для стандартных жилых домов данный показатель предлагается увеличить в 2 раза-0.72 машино-мест на 1 квартиру.
Для домов бизнес-класса данный показатель предлагается увеличить в 4 раза – 1,5 машино-мест на 1 квартиру.	
	Расчетный показатель максимально   допустимого   уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до автостоянок зонах жилой за- стройки принята 800 м., а в районах реконструкции 1000 м. принято согласно п. 11.32. СП 42.13330.2016.	
Объекты 
парковки 
легковых 
автомобилей при	поездках по различным целям	Расчетный показатель минимально допустимого уровня                                    обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.
Нормы расчета стоянок автомобилей  для многофункциональных зданий и комплексов приняты в соответствии с               СП 160.1325800.2014.
Нормы расчета стоянок автомобилей  зданий судов общей юрисдикции  приняты в соответствии с  СП 152.13330.2018.
Нормы расчета стоянок автомобилей  зданий и сооружений следственных органов  приняты в соответствии                          с СП 152.13330.2018. 
Нормы расчета стоянок автомобилей  гостиниц  приняты в соответствии с  СП 257.1325800.2020.
Нормы расчета стоянок автомобилей  зданий театрально-зрелищных приняты в соответствии с  СП 309.1325800.2017.
Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня                                               территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, Приложением Ж                                                                     СП 42.13330.2016.	
Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемые у границ 
лесопарков, зон отдыха и 
курортных зон	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, принята в соответствии с Приложением Ж СП 42.1333.	
Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри
зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня   обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с 
п. 5.2.1 СП 59.13330.2020.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, дос-
тупного   для   инвалидов   принято   в   соответствии  с   п. 5.2.2  СП 59.13330.2020.	
                                                                                                                              
                                                                                                                               Таблица 2.35. 
Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения	

Наименование  объекта	Тип расчетного 
показателя	Обоснование предельного значения 
расчетного показателя	
Объекты 
электропотребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления и использование максимума электрической нагрузки приняты в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения, представленной в таблице 2.13.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня           территориальной 
доступности	Не нормируется	
Объекты 
газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12.
СП 42-101-2003:
•	при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;
•	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;
•	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности).	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня                       территориальной 
доступности	Не нормируется	
Объекты 
теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем теплопотребления принят в соответствии с приложением А СП 42-101-2003:
•	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.;
•	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.;
•	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 Гкал/год на 1 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.	
Объекты
водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем    водоотведения   принят   в  соответствии  с п. 5.1.1. 
СП 32.13330.2018 равным водопотреблению:
•	при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.;
•	то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня                                   территориальной 
доступности	Не нормируется	
Объекты 
водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем   водоотведения   принят   в   соответствии с п. 5.1.1. 
СП 32.13330.2018 равным водопотреблению:
•	при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.;
•	то же, с централизованным горячим водоснабжением 195 л/сут. на 1 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня  территориальной 
доступности	Не нормируется.	
  
                                                                                                                               Таблица 2.36.
Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов

Наименование вида объекта	Тип расчетного 
показателя	Обоснование предельного значения
 расчетного показателя	
Места
накопления твердых 
коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Б конт = Пгод × t × К / (365 × V), 
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; 
t – периодичность удаления отходов в сутки; 
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; 
V – вместимость контейнера.
В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.	
	Расчетный показатель максимально допустимого ровня территориальной доступности	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м. устанавливается   в соответствии  с   требованиями   п. 4  СанПиН 2.1.3684-21.	

Таблица 2.37. Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения территории

Наименование вида объекта	Тип расчетного 
показателя	Обоснование предельного значения 
расчетного показателя	
Озелененные территории общественного пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с таблицей 9.2. пункта 9.8. СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 15 минут в соответствии с п. 9.9. СП 42.13330.2016.	
Парк культуры и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта, городского округа  с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии   с    таблицей   7 Распоряжения Минкультуры России 
от 02.08.2017 № Р-965	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 минут для городского округа, 15 минут для городского поселения, в соответствии с таблицей     7       Распоряжения     Минкультуры      России 
от 02.08.2017 № Р-965 	
Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий 
физкультурой	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.13330.2020	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в границах  микрорайона  принята в соответствии с п. 7.5 СП                                                                  42.13330.2016.	

  Таблица 2.38.
Объекты местного значения в иных областях в связи
с решением вопросов местного значения

Наименование вида объекта	Тип расчетного
показателя	Обоснование предельного значения расчетного показателя	
Муниципальный архив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными п. п.22 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Участковые пункты полиции	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Органы местного самоуправления муниципальных образований   в   соответствии    с    п. 7 ст. 48  Федерального    закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения  для  работы  на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.	
Бани, банно-оздоровтельные комплексы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	5 мест  на 1000 чел. для  городских  населенных   пунктов, 7 мест  на 1000 чел. для сельских населенных пунктов, принято в соответствии с Приложением   Д СП 42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.	
Организации ритуального обслуживания населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными п.п. 17 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.	
Кладбища
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП  42.13330.2016.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется.	

3.ПРАВИЛА  И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

3.1.	 Область применения расчетных показателей

Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Брянской области, независимо от их организационно-правовой формы.
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области распространяют свое действие при планировке, застройке и реконструкции территорий муниципальных образований Брянской области.
Область применения расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Брянской области, распространяется при:
1) подготовке, согласовании и утверждении схемы территориального планирования Брянской области, внесение в нее изменений;
2) подготовке, согласовании и утверждении генеральных планов муниципальных образований Брянской области , внесение в них изменений;
3) подготовке, согласовании и утверждении правил землепользования муниципальных образований Брянской области, внесение в них изменений;
4) подготовке, согласовании и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений;
5) подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории);
6) выдаче градостроительного плана земельного участка;
7) подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации);
8) выдаче разрешения на строительство.
В случае несоответствия утвержденных в установленном порядке до введения в действие Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) требованиям настоящих нормативов градостроительного проектирования применяется документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории), в том числе при определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Подготовка проектов документов территориального планирования (внесения в них изменений), государственный или муниципальный контракт на подготовку которых был заключен до введения в действие Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, может осуществляться на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, действующих на дату заключения государственного или муниципального контракта соответственно.
Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Брянской области, муниципальный контракт на подготовку которых был заключен до введения в действие Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, может осуществляться на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования, действующих на дату заключения муниципального контракта соответственно.
Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории), договор на подготовку которой был заключен до введения в действие Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, может осуществляться на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, действующих на дату принятия уполномоченным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории (за исключением случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принятие такого решения не требуется).

3.2. Правила применения расчетных показателей

Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. Применение настоящих нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений), градостроительного зонирования (внесение в них изменений), документации по планировке территории и архитектурно-строительном проектировании не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, правил и требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности.
Предоставление органами местного самоуправления  Брянской области разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части превышения расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Брянской области, не допускается.
Отклонение от расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования  Брянской области, не допускается, за исключением расчетных показателей, применение которых допускает отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений в порядке, установленном настоящими нормативами градостроительного проектирования. Документы градостроительного зонирования муниципальных образований Брянской области (правила землепользования и застройки) в части регламентов подлежат обязательному приведению в соответствие с положениями региональных нормативов градостроительного проектирования кодекса Брянской области.
Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от расчетных показателей, установленных настоящими нормативами, должны быть подготовлены в соответствии с характеристиками планируемого развития территории, установленными документацией по планировке территории (проектами планировки территории) согласованной с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Брянской области , осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию в сфере градостроительства и архитектуры, согласно правилам, установленным настоящими нормативами градостроительного проектирования.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных округов, городских округов Брянской области не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в настоящих нормативах градостроительного проектирования.
В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
В границах особо охраняемых природных территорий региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территории, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Характер использования расчетных показателей (предельных значений), их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа исполнительной власти Брянской области, органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Брянской области, градостроительные регламенты правил землепользования и застройки муниципальных образований Брянской области подлежат приведению в соответствие с настоящими нормативами градостроительного проектирования.
Разъяснения о применении норм настоящих нормативов градостроительного проектирования Брянской области осуществляет исполнительный орган государственной власти Брянской области, проводящий государственную политику и осуществляющий функции по нормативному правовому регулированию в сфере градостроительства и архитектуры.